================================================================== 
 
PLIK 'README' STEROWNIKA SERII SHARP AR-168S/168D/168N/168L/M150/M155/158F 
 
================================================================== 

Dziękujemy za zakupienie urządzenia Sharp Digital MFP. Przed 
rozpoczęciem instalacji sterownika drukarki należy zapoznać się z 
tym dokumentem. Zawiera on istotne informacje, które nie zostały 
zawarte w Podręczniku, ani w Pomocy w naszej witrynie internetowej. 

================================================================== 
 
 Spis treści 
 
================================================================== 

- Systemy operacyjne 
- Kable przyłączeniowe 
- Uwagi dotyczące sterownika drukarki firmy SHARP 
- Uwagi dotyczące sterownika skanera firmy SHARP 

================================================================== 
 
Systemy operacyjne 
 
==================================================================
------------------------------------------------------------------ 
 
 Sterownik drukarki 
 
----------------------------------------------------------------- 

Sterownik drukarki serii AR-168S/168D/168N/168L/M150/M155/158F 
może być tylko wykorzystywany w następujących systemach operacyjnych: 

   Microsoft Windows 98 
   Microsoft Windows Me 
   Microsoft Windows 2000 Professional 
   Microsoft Windows XP Home Edition/Professional 

(W systemach Windows NT 4.0 i Windows 95 obsługiwany jest tylko 
port równoległy) 
   Microsoft Windows 95 
   Microsoft Windows NT 4.0 Workstation (Service Pack 5 lub 
   nowszy) 

Drukowanie w trybie MS-DOS lub z wiersza poleceń MS-DOS nie jest 
obsługiwane. 

------------------------------------------------------------------ 
 
 Sterownik skanera 
 
----------------------------------------------------------------- 

Sterownik skanera serii AR-168S/168D/168N/168L/M150/M155/158F 
może być tylko wykorzystywany w następujących systemach operacyjnych: 

   Microsoft Windows 98 
   Microsoft Windows Me 
   Microsoft Windows 2000 Professional 
   Microsoft Windows XP Home Edition/Professional 

Skanowanie z wykorzystaniem portu USB1.1 czy USB2.0 jest obsługiwane 
w każdym systemie operacyjnym, jednak przez port równoległy nie jest 
obsługiwane. 

----------------------------------------------------------------- 
 
                        Kable przyłączeniowe 
 
----------------------------------------------------------------- 

Do urządzenia nie dołączono kabla drukarki. Należy zastosować kabel 
USB lub ekranowany, dwukierunkowy kabel równoległy (zgodny z IEEE 
1284) o długości nie przekraczającej 6.5 stopy (2 m). 

================================================================== 
 
Uwagi dotyczące sterownika drukarki firmy SHARP 
 
================================================================== 

------------------------------------------------------------------ 
 
 Używanie sterownika drukarki z innymi sterownikami drukarek 
 
------------------------------------------------------------------ 

Jeżeli w twoim komputerze zainstalowany jest inny sterownik drukarki 
systemu drukarek Windows, sterownik drukarki serii 
AR-168S/168D/168N/168L/M150/M155/158F może nie pracować prawidłowo. 
Aby uniknąć tych trudności zmień ustawienia portu poprzedniego 
sterownika drukarki, a potem zainstaluj sterownik drukarki serii 
AR-168S/168D/168N/168L/M150/M155/158F. 

----------------------------------------------------------------- 
 
                            Wskazówki 
 
----------------------------------------------------------------- 

- Jeżeli masz problemy z drukowaniem skomplikowanych lub wielkich 
  dokumentów w systemach operacyjnych Windows 95/98/Me, popróbuj 
  następujących czynności: 
  (1) otwórz właściwości "SHARP AR-***"; 
  (2) wybierz zakładkę "Szczegóły"; 
  (3) kliknij przycisk "Ustawienia buforowania..."; 
  (4) ustaw "RAW" w liście "Format buforowanych danych:"; 
  (5) kliknij przycisk "OK"; 
  (6) kliknij przycisk "OK". 
      =>Zakończenie zmiany. 

- Po zainstalowaniu sterownika MFP, możesz podłączyć urządzenie do 
  innego rodzaju portu USB oraz zainstalować dla tego portu sterownik 
  za pomocą funkcji 'włącz i pracuj' okienka, które się pojawi. Podczas 
  drukowania lub skanowania wybierz odpowiedni sterownik drukarki, 
  czy skanera, dla tego portu jaki będzie wykorzystywany, co objaśniono 
  w instrukcji Online. 

- W miarę możliwości należy używać najnowszych wersji programów, 
  zgodnych z systemem operacyjnym. 

  Dokument utworzony w starszej wersji programu może nie zostać 
  wydrukowany prawidłowo, jeśli będzie drukowany z nowszej wersji 
  programu. W takim przypadku należy zapisać dokument w nowej 
  wersji, a następnie go wydrukować. 

- Gdy ulegnie zmianie port podłączenia MFP, w folderze drukarki 
  zostaje utworzona ikona "SHARP AR-*** (Kopia 2)". 
  W celu zapobieżenia drukowaniu do błędnrgo portu, zmień nazwe 
  drukarki w celu zidentyfikowania portu, do którego jest 
  podłączona. 

- Litery lub linie w jaskrawych kolorach (żółty, jasnoniebieski, 
  itp.) mogą nie pojawić się na wydruku. W takim przypadku należy: 

  (A) Tekst składający się wyłącznie z liter /linii utworzony za 
     pomocą oprogramowania CAD: 
     Przed drukowaniem należy zaznaczyć pole wyboru " Wydruk stopniowy" 
     na zakładce "Zaawansowane". 
     (W takim przypadku, wszystkie sekcje, gdzie nakładają się 
 
     zdjęcia, kolorowe litery i linie, zostaną wydrukowane na czarno). 

 (B) Tekst zawierający zdjęcia, kolorowe litery i linie: 
     Zmniejszyć wartość "Jasność" w oknie dialogowym "Korekta 
     obrazu", które pojawi się po naciśnięciu przycisku "Korekta 
     obrazu" na zakładce "Zaawansowane". 
     (Spowoduje to zmianę jasności wydrukowanego obrazu). 

 (C) Inne przypadki 
     Jeśli mimo zastosowania się do powyższych wskazówek nadal nie 
     można uzyskać właściwego wydruku, należy zmienić kolor liter 
     lub linii, bądź też pogrubić je w ustawieniach czcionek lub 
     linii. 

- Na stronie testowej wydrukowanej po naciśnięciu przycisku 
  "Drukuj stronę testową" w oknie właściwości drukarki, obok opcji 
  "drukowanie w   kolorze" widoczna jest opcja "Tak"; jednak 
  została ona tak ustawiona wyłącznie w celu poprawy odwzorowania 
  wydruku półtonów. Urządzenie potrafi drukować jedynie obrazy 
  czarno-białe. 

- Kiedy opcja "Drukowanie n stron na ark" zostanie ustawiona na 
  "2 strony na arkuszu" lub "4 strony na arkuszu", lub kiedy zostanie 
  zmieniona opcja "Jakość wydruku", pozycja przerw linii może się zmienić. 
  W takim przypadku należy dostosować wielkość liter i/lub marginesów oraz 
  skorzystać z funkcji "Podgląd wydruku" lub "Układ strony" w programie, aby 
  sprawdzić układ wydruku przed drukowaniem. 

- Drukując w systemie Windows NT 4.0 lub Windows 2000, wyświetlona 
  "liczba stron" w kolejce do drukowania może nie być aktualizowana 
  automatycznie. Można nacisnąć klawisz F5, aby zaktualizować 
  wyświetlaną liczbę. 

- Kiedy używana jest funkcja "Dopasuj do strony" na zakładce "Papier", 
  powiększanie lub zmniejszanie jest obliczane na podstawie wartości 
  "Format papieru" na zakładce "Papier" - nie w rozmiarze papieru w 
  programie. Dlatego używając tej funkcji należy pamiętać, że 
  "Format papieru" na zakładce "Papier" jest taki sam, jak rozmiar 
  papieru w programie. 

- Położenie, rozmiar i kolor znaku wodnego, przedstawionego na 
  podglądzie (po lewej stronie zakładki "Znak wodny") we 
  własnościach sterownika, może się różnić od aktualnie drukowanego 
  znaku. Korzystaj z podglądu tylko jak z ogólnych wskazówek. 

- Jeśli na zakładce "Główne" zostanie wybrana opcja "Drukowanie n stron na 
  ark", kiedy wybrano znak wodny, pojawi się obraz (obraz papieru w lewym 
  górnym narożniku zakładek "Główne", "Papier" i "Zaawansowane"), 
  informujący o drukowaniu jednego znaku wodnego na papierze. 
  Obraz ten oznacza tylko to, że wybrano znak wodny; nie stanowi on 
  informacji na temat wydruku. W rzeczywistości znak wodny zostanie 
  wydrukowany na każdej stronie dokumentu. Na przykład, kiedy 
  drukowany jest dokument wielostronicowy z wykorzystaniem opcji 
  "Drukowanie 2 stron na ark", na każdej kartce papieru widoczne będą  
  2 znaki wodne. 

- Używając niestandardowego rozmiaru papieru należy korzystać z 
  podajnika bocznego. 

- Sterownik ten zawiera funkcję, która przed rozpoczęciem drukowania 
  automatycznie zmniejsza dokumenty formatowane w rozmiarze A3 lub B4 
  do rozmiaru A4 (letter). 
  Jeśli podczas drukowania z programu dokumentów o rozmiarze A3, B4, 
  ledger lub 8K nie nastąpi prawidłowe zmniejszenie rozmiaru, należy: 

 (A) Wybrać prawidłowe ustawienia we właściwościach drukarki w 
     programie. 
     Na przykład, drukując dokument przygotowany w formacie A3 
     z programu Microsoft Word należy: 

    (1) Wybrać opcję "Ustawienia strony..." z menu "Plik" w 
        programie Word. 
    (2) Kliknąć przycisk "OK". 
        Jeśli pojawi się komunikat informujący, że ustawienia 
        marginesów są nieprawidłowe, należy kliknąć przycisk "Zignoruj". 
    (3) Wybrać opcję "Drukuj..." z menu "Plik" w programie Word. 
    (4) Kliknąć przycisk "Właściwości". 
    (5) Wybrać zakładkę "Papier". 
    (6) Ustawić "Format papieru" odpowiadający rozmiarowi 
        dokumentu: 
        "A3 (Dopasuj do strony)". 
    (7) Kliknąć przycisk "OK". 
    (8) Kliknąć przycisk "OK". 
        ===> Rozpocznie się drukowanie. 

------------------------------------------------------------------ 
 
 Ograniczenia w niektórych programach    
 
------------------------------------------------------------------ 

- Podczas edytowania wielu dokumentów w programie MS-Word 2000 
  lub nowszy, otwierając właściwości sterownika i zmieniając 
  ustawienia drukowania dla jednego dokumentu należy pamiętać, że 
  zmiany ustawień drukowania mogą objąć również inne dokumenty. 
  W takim przypadku należy zresetować ustawienia drukowania 
  przed rozpoczęciem drukowania każdego dokumentu. 

- Jeśli dokument jest drukowany z wykorzystaniem dużej czcionki w 
  programie MS-Word lub innym, program może zostać zamknięty przez 
  system Windows. 
  W programie MS-Word możliwe jest ustawienie czcionek większych 
  niż 300 punktów, jednak nie zaleca się drukowania czcionek o 
  wielkości   przekraczającej tę wartość. 
  Stosując dużą czcionkę w dokumencie należy często zapisywać 
  dokument, aby nie utracić wprowadzanych zmian. 

- Kolorowe litery w dokumencie programu Excel mogą być drukowane w 
  kolorze czarnym. 
  Aby wydrukować litery w odcieniach szarości, należy wybrać opcję 
  "Fotograficzna" w części "Jakość wydruku" na zakładce "Zaawansowane" we 
  właściwościach sterownika. 

- Podczas drukowania z Excela cieniowanie i wypełnianie może nie 
  wychodzić prawidłowo. W tym przypadku we właściwościach 
  sterownika w zakładce "Zaawansowane" dla "Jakość wydruku" 
  wybierz "Fotograficzna". 

- Niektóre czcionki angielskie mogą nie być drukowane prawidłowo z 
  programu WordPad. W takim przypadku należy skorzystać z innego 
  programu do edycji tekstu (MS-Word, itp.). 

- W programie WordPad drukowanie może nie przebiegać prawidłowo, 
  jeśli zostanie ustawione rozpoczęcie drukowania od strony drugiej. 
  W takim przypadku, zaznaczając strony do drukowania należy wybrać 
  opcję "Wszystkie". 

- W programie Acrobat Reader 5.0 lub nowszym, dokumenty o 
  orientacji poziomej mogą być drukowane w orientacji odwrotnej, 
  niż w innych programach. W takim przypadku, przed rozpoczęciem 
  drukowania należy odznaczyć pole wyboru "Auto-rotate and center 
  pages" w oknie dialogowym "Print". 

- Niektóre treści graficzne mogą nie być drukowane z systemu Internet 
  Explorer. W tym przypadku, z zakładki "Zaawansowane" właściwości 
  sterownika wybierz "Foto" dla "Jakość druku". 

- Grafiki w dokumencie Power Point mogą być drukowane jako zaczernione, 
  aby tak było wykonaj następujące czynności: 
    (1) wybierz "Drukuj" z menu "Plik" w Power Point; 
    (2) w ramce dialogowej drukowania wyłącz funkcję skali szarości; 
    (3) kliknij przycisk "OK". 
        ===> Rozpoczyna się drukowanie. 

- Przedstawione jaskrawym kolorem znaki czy linie (żółte, 
  jasnoniebieskie, lekkoszare itp.) mogą się nie pojawić przy 
  drukowaniu za pomocą Power Point. 
  W tym przypadku w ramach własności sterwnika, w zakładce 
  "Zaawasowane" wybierz "Foto" lub "Wydruk jakościowy". 

- Powyższe ograniczenia zostały sprawdzone podczas przygotowywania 
  tego dokumentu. 

================================================================== 
 
Uwagi dotyczące sterownika skanera firmy SHARP 
 
================================================================== 

------------------------------------------------------------------ 
 
 Środowisko pracy 
 
------------------------------------------------------------------ 

- Monitor 
  Wymagany jest monitor z funkcją wideo 800 x 600 SVGA o 256 kolorach lub wyższy.  

------------------------------------------------------------------ 
 
 Ważne informacje na temat używania skanera 
 
------------------------------------------------------------------ 

- Gdy do PC jest podłączonych dwa lub więcej urządzeń, uruchamia się 
  selektor oraz startuje z PC sterownik TWAIN. Prosimy o wybranie 
  odpowiedniego urządzenia i korzystanie z niego. Jednak, gdy do PC 
  jest podłączonych dwa lub więcej urządzeń, można nie mieć 
  możliwości wykonania odczytywania, z jakiego korzysta się po 
  naciśnięciu przycisku skanowania na urządzeniu. W tym przypadku do 
  komputera PC podłącz tylko jedno urządzenie. 

- Pewne programy odczytu optycznego OCR wymagają odmiennych 
  ustawień programu, aby funkcjonować prawidłowo. Jeżeli trudności 
  się powtarzają prosi się o sprawdzenie ustawień sterownika Twain 
  oraz/lub ustawień OCR. 

- Jeżeli obraz jest skanowany przy wykorzystaniu funkcji "Obszar 
  obrazu" dla ustalenia zakresu skanowania, właściwości obrazu 
  zeskanowanego mogą nie wykazywać rozmiaru obrazu. 

- Podczas rozgrzewania urządzenia, skanowanie z wykorzystaniem 
  sterownika WIA może doprowadzić do wyświetlenia komunikatu 
  o błędzie. 
  W takim przypadku należy spróbować ponownie po zgaśnięciu 
  "Wskaźnika  oszczędzania energii". 

- Najnowsze wersje oprogramowania aplikacyjnego oferują większą 
  zgodność z systemami skanowania. 

- Jakość obrazu podczas podglądu nie odpowiada końcowej jakości 
  obrazu skanowania zależnej od ustawień. 

- Niektóre aplikacje nie obsługują wysokiej rozdzielczości 
  skanowania. W tym przypadku należy popróbować zmniejszyć 
  rozdzielczość. 

- Jeżeli na pasku zaawansowania znajduje się napis 
  "Przetwarzanie...", działanie przycisku kasowania urządzenia 
  może być opóźnione. 

------------------------------------------------------------------ 
 
Niniejsze oprogramowanie opiera się częściowo na pracy niezależnej 
grupy JPEG. 

------------------------------------------------------------------ 
 
SHARP Corporation nie składa żadnych poręczeń dotyczących zdatności 
informacji przedstawionych w tym dokumencie, ani zdatności 
oprogramowania dla dowolnych celów innych niż wykorzystanie 
odnośnego sterownika drukarki oraz skanera. 
 
------------------------------------------------------------------ 

Microsoft, Windows i Windows NT to zastrzeżone znaki towarowe 
firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostałych 
krajach. 
"Windows" to nazwa skrócona systemu operacyjnego Microsoft Windows. 
 

Pozostałe nazwy firm i produktów są znakami handlowymi i 
zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich firm. 
 
------------------------------------------------------------------ 
               Copyright (C) 2004-2005 SHARP Corporation 
