# USTAWIENIA OBSZARU KART

Można skonfigurować sprawdzenie danych podczas ich odczytu z karty.
Ustawienia

Element | Opis
--- | ---
Importuj z pliku konfiguracyjnego | Wprowadź nazwę pliku konfiguracyjnego i naciśnij przycisk [Wykonaj]. Ustawienia obszaru karty zostaną wczytane z pliku konfiguracyjnego. Po naciśnięciu przycisku [Wyczyść] wszystkie pliki odpowiadające aktualnym warunkom wyszukiwania zostaną skasowane.
Sprawdź kod dodatkowy w trybie HID | Sprawdzanie kodu dodatkowego karty HID.
Kod dodatkowy | Wprowadzenie kodu dodatkowego karty HID. Kod dodatkowy zostanie zapisany po naciśnięciu przycisku [Zapisz].

Powrót do początku