# USTAWIENIA INTERFEJSU

Tutaj można skonfigurować ustawienia związane z funkcją drukowania.
Ustawienia z tej grupy służą do sterowania i monitorowania danych przesyłanych do portu USB lub portu sieciowego urządzenia.
Tryb zrzutu szesnastkowego
Ta funkcja służy do wydrukowania danych druku odebranych z komputera w formacie szesnastkowym razem z odpowiadającym im tekstem ASCII. Ten tryb umożliwia sprawdzenie, czy dane z komputera są prawidłowo przesyłane do drukarki.
Przykład zrzutu szesnastkowego
Limit czasu I/O
Limit czasu I/O można ustawić na dowolną liczbę sekund od 1 do 999.
Funkcja limitu czasu I/O tymczasowo przerywa połączenie, jeśli upłynie ustawiony czas, a z portu nie zostaną otrzymane żądane dane. Po przerwaniu połączenia port zostanie ustawiony na wybór automatyczny lub rozpocznie się następnie zadanie drukowania.
Odblokowanie portu USB
Umożliwia drukowanie z portu USB.
Przełączanie emulacji portu USB
Jeśli urządzenie jest podłączone poprzez port USB, należy wybrać emulowany język drukarki.
Można dokonać następujących ustawień:

- Auto
- Post Script
- PCL

- Dostępne ustawienia są takie same, jak w przypadku funkcji „Przełączanie W Tryb Emulacji Portu Sieciowego”.
- Fabryczne ustawienie domyślne „Auto” należy zmieni tylko jeśli dochodzi do częstych błędów druku.

Odblokowanie portu sieciowego
Umożliwia drukowanie z portu sieciowego.
Przełączanie w tryb emulacji portu sieciowego
To ustawienie służy do wybrania emulowanego języka drukarki, jeśli urządzenie jest podłączone poprzez port sieciowy.
Można dokonać następujących ustawień:

- Auto
- Post Script
- PCL

- Dostępne ustawienia są takie same, jak w przypadku funkcji „Przełączanie Emulacji Portu USB”.
- Fabryczne ustawienie domyślne „Auto” należy zmieni tylko jeśli dochodzi do częstych błędów druku.

Sposób przełączania portów
Decyduje, kiedy następuje przełączanie portów.
Przełącz przy końcu zadania
Port przełącza się w tryb automatycznego wyboru po zakończeniu drukowania.
Przełącz po limicie czasu I/O
Port przełącza się w Tryb wyboru automatycznego po upływie czasu określanego w ustawieniu „Limit czasu I/O”.
W urządzeniu dostępne są następujące dwa porty drukarki:

- Port USB
- Port sieciowy

Powrót do początku