# DRUKOWANIE FAKSU ZABEZPIECZONEGO HASŁEM(USTAWIENIA WSTRZYMANIA WYDRUKU OTRZYMANYCH DANYCH)

Tę funkcję należy włączyć, jeśli faksy mają być odbierane i przechowywane w pamięci bez drukowania. Aby wydrukować faksy, należy wprowadzić hasło.
Jeśli ta funkcja zostanie włączona, po odebraniu faksu na panelu dotykowym pojawi się okno do wprowadzania hasła.
Włączanie ustawienia wstrzymania wydruku otrzymanych danych:
W „Trybie ustawień” wybierz opcję [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Wysyłania Obrazu] → [Ustawienia Operacji] → [Ustawienia Domyślne] → [Ustawienia Wstrzymania Wydruku Otrzymanych Danych].
Drukowanie rozpocznie się po wprowadzeniu za pomocą przycisków numerycznych zaprogramowanego uprzednio 4-cyfrowego hasła.
Po naciśnięciu przycisku [Anuluj] okno do wprowadzania hasła zostanie zamknięte. Na panelu dotykowym będzie jednak nadal migać przycisk informujący o przechowywaniu danych w pamięci. Po naciśnięciu migającego przycisku lub zmianie trybu pracy okno do wprowadzania hasła pojawi się ponownie.

- Aby wyświetlić okno zawierające listę odebranych danych po wprowadzeniu hasła:
  W „Trybie ustawień” wybierz kolejno opcje [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Operacji] → [Ustawienia Szczegółów Zadania] → [Ustawienie podglądu] → [Ust. Testu Obrazu Otrzymanych Danych].
- Przesyłanie otrzymanych danych do innego urządzenia:
  W „Trybie ustawień” wybierz kolejno opcje [Ustawienia Systemowe] → [Odbiór/Przesł. Dalej Danych Faksu].

Przed wydrukowaniem obraz odebranych danych można sprawdzić na panelu dotykowym.

- SPRAWDZANIE OBRAZU PRZED WYDRUKOWANIEM

- Odebrane faksy będą zapisywane w pamięci niezależnie od tego, czy zostaną odebrane ręcznie, czy automatycznie.
- Podczas przesyłania otrzymanych danych do innego urządzenia dane przechowywane w pamięci są również przesyłane. W takim przypadku na wyświetlaczu pojawi się takie samo okno do wprowadzania hasła jak w przypadku drukowania. Dokumenty zostaną przekazane dopiero po wprowadzeniu hasła.

Powrót do początku