# SZYBKIE USTAWIENIA

Służy do wyboru minimalnych wymaganych ustawień dotyczących połączenia urządzenia z siecią.
Przełączanie typu połączenia
Użyj tego ustawienia, aby przełączyć między opcjami [Tylko podłączenie kablowe], [Połącz. przew. siec. + Wi-Fi (w tryb punktu dostępowego)] lub [Bezprzewodowo (tryb infrastruktury)].
Ustawienia IPv4
Jeśli opisywane urządzenie jest używane w sieci TCP/IP (IPv4), należy przy pomocy tego ustawienia skonfigurować adres IP urządzenia.
DHCP/BOOTP
To ustawienie umożliwia automatyczne otrzymanie adresu IP za pomocą DHCP (protokół dynamicznej konfiguracji węzłów) lub BOOTP (protokół Bootstrap). Kiedy to ustawienie jest włączone, nie trzeba ręcznie wprowadzać adresu IP.
Jeśli używana jest funkcja DHCP/BOOTP, adres IP przypisany do urządzenia może się zmienić automatycznie. W przypadku zmiany adresu IP drukowanie nie będzie możliwe.
Jeśli urządzenie będzie używane w sieci TCP/IP, koniecznie należy włączyć opcję „Włącz TCP/IP”.
RARP
Ustaw tę opcję, aby korzystać z protokołu RARP.
Adres IPv4
Wprowadź adres IP urządzenia.
Maska podsieci
Wprowadź maskę podsieci IP.
Bramka domyślna
Wprowadź adres bramki domyślnej.
Ustawienia IPv6
Jeśli opisywane urządzenie jest używane w sieci TCP/IP (IPv6), należy przy pomocy tego ustawienia skonfigurować adres IP urządzenia.
IPv6
Włącz to ustawienie.
DHCPv6
To ustawienie umożliwia automatyczne otrzymanie adresu IP za pomocą DHCP (protokół dynamicznej konfiguracji węzłów) v6. Kiedy to ustawienie jest włączone, nie trzeba ręcznie wprowadzać adresu IP.
Ręczne ustawienie adresu i długości prefiksu
Wprowadź adres IP oraz długość prefiksu (od 0 do 128) urządzenia.
Bramka domyślna
Bramka domyślna

- Jeśli używana jest funkcja DHCPv6, adres IP przypisany urządzeniu może się zmienić automatycznie. W przypadku zmiany adresu IP drukowanie nie będzie możliwe.

- Jeśli urządzenie będzie używane w sieci TCP/IP, koniecznie należy włączyć opcję „Włącz TCP/IP”.
- W środowisku IPv6 urządzenie może używać protokołu LPD lub IPP.

Ustawienia nazwy sieciowej
Nazwa urządzenia
Wprowadź nazwę urządzenia.
Nazwa domeny
Wprowadź nazwę domeny.
Ustawienia DNS
Serwer podstawowy
Wprowadź adres IP podstawowego serwera DNS.
Serwer pomocniczy
Wprowadź adres IP pomocniczego serwera DNS.
Nazwa domeny
Wprowadź nazwę domeny, w której funkcjonuje wybrany serwer DNS.
Konfiguracja SMTP
Serwer podstawowy
Wprowadź adres IP lub nazwę hosta podstawowego serwera SMTP.
Adres źródłowy
W przypadku nieudanej transmisji danych niedostarczona wiadomość e-mail może zostać zwrócona przez serwer. Aby otrzymywać takie niedostarczone wiadomości, wprowadź adres e-mail (można wprowadzić tylko jeden adres). Zwykle wprowadza się tu adres e-mail administratora systemu.
Włącz SSL
W przypadku wybrania znaku polecenie STARTTLS może wykorzystywać mechanizm szyfrowania komunikacji SMTP-over-TLS.
Aby korzystanie z tej funkcji było możliwe, serwer musi obsługiwać polecenie STARTTLS.
Aby włączyć szyfrowanie SSL komunikacji, ustaw „Numer portu” na ten sam port co w przypadku zwykłej komunikacji SMTP.
Autoryzacja SMTP
Jeśli opcja jest włączona, przeprowadzana jest autoryzacja serwera SMTP.
Nazwa Użytkownika
Wprowadź nazwę użytkownika.
Hasło
Wprowadź hasło.
Zmień hasło
Aby zmienić hasło, włącz opcję .
Test połączenia
Naciśnij przycisk [Wykonaj], aby sprawdzić połączenie z serwerem SMTP.
Konfiguracja LDAP
Nazwa
Wprowadź nazwę książki adresowej.
Ustawienie adresu domyślnego
Wprowadza domyślne parametry wyszukiwania dotyczące konkretnego obszaru drzewa informacji katalogu LDAP.
Przykład: o = ABC, ou = NY, cn = Wszyscy
Wpisy należy rozdzielać średnikami lub przecinkami.
Serwer LDAP
Wprowadź adres IP lub nazwę hosta serwera LDAP.
Nazwa Użytkownika
Wprowadź nazwę konta na potrzeby ustawienia LDAP.
Hasło
Wprowadź hasło.
Zmień hasło
Aby zmienić hasło, włącz opcję .
Autoryzacja
Wybierz serwer autoryzacji z listy rozwijanej.
Serwer KDC
Wprowadź adres IP lub nazwę hosta serwera autoryzacji Kerberos.
Dziedzina
Wprowadź dziedzinę Kerberos.
Włącz SSL
Jeśli opcja jest włączona, komunikacji jest szyfrowana z wykorzystaniem SSL.
Test połączenia
Naciśnij przycisk [Wykonaj], aby sprawdzić połączenie z serwerem LDAP.
Ustawienia folderu publicznego/NAS
Jeśli dane nie są zapisywane, ustaw wszystkie opcje na [Zabronione].
Dokonane zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu urządzenia. Informacje dotyczące ponownego uruchamiania urządzenia znajdują się w rozdziale „WŁĄCZANIE ZASILANIA”.
Powrót do początku