# INNE USTAWIENIA

Poniżej opisane są ustawienia funkcji przechowywania dokumentów.
Naciśnij przycisk [Ustawienia Przech. Dok.], aby skonfigurować ustawienia.
Ogólne
Ustawienia trybu domyślnego
Określa, który tryb – Udostępnianie czy Poufne – jest domyślnym trybem przy zapisywaniu pliku.
Jeśli zostanie wybrany [Tryb Poufny], pole [Poufne] będzie zaznaczone w oknie informacji.
Ustawienia metody sortowania
Wybiera metodę sortowania stosowaną podczas wyświetlania plików zapisanych w Głównym folderze, Folderze własnym oraz Folderze plików tymczasowych. Wybierz jedno z poniższych ustawień:

- Nazwa Pliku
- Nazwa Użytkownika
- Data

Ustawienia uprawnień administratora
W przypadku plików i folderów użytkowników z hasłem, ustawienie to umożliwia wprowadzenie hasła administratora zamiast danego hasła przy otwieraniu tych plików lub folderów.
Jeśli to konieczne, można również zmienić ustawione wcześniej proporcje.
Usuń wszystkie tymczasowe pliki
Usuwa wszystkie pliki z folderu plików tymczasowych za wyjątkiem plików zabezpieczonych.
Usuń teraz
Naciśnij ten przycisk, aby od razu rozpocząć usuwanie plików.
Usuń pliki tymczasowe przy włączaniu zasilania
Funkcja ta jest używana do automatycznego usuwania wszystkich plików w Folderze plików tymczasowych (poza plikami zabezpieczonymi) po włączeniu przycisku [Zasilanie].
Orientacja obrazu
Powoduje zmianę orientacji obrazu.
Ustawienia domyślnego trybu kolorowego
Umożliwia wprowadzenie domyślnych ustawień dla pracy w trybie czarno-białym i w kolorze podczas korzystania z trybu Skanowania na twardy dysk.
Można dokonać następujących ustawień:

- Auto
- Pełny kolor
- Skala szarości
- Mono2

Domyślne ustawienia ekspozycji
Pozwala skonfigurować domyślne ustawienia ekspozycji dla funkcji przechowywania dokumentów.
Wybierz [Auto] lub [Ręczna].
Jeśli wybrany został przycisk [Ręczna], ustaw ekspozycję na jeden z 5 poziomów.
Domyślny typ obrazu oryginału
Wybierz typ oryginału wcześniej, aby umożliwić skanowanie z rozdzielczością odpowiednią dla danego oryginału.
Można dokonać następujących ustawień:

- Tekst/Druk. Fot.
- Tekst/Foto
- Tekst
- Foto
- Drukowana Fotografia
- Mapa

Jeśli ekspozycja jest ustawiona na tryb [Auto], nie można wybrać domyślnego typu oryginału.
Początkowe ustawienia rozdzielczości
Jako domyślną rozdzielczość dla transmisji można wybrać jedno z poniższych ustawień:

- 100 x 100 dpi
- 150 x 150 dpi
- 200 x 200 dpi
- 300 x 300 dpi
- 400 x 400 dpi
- 600 x 600 dpi

Dźwięk po zakończeniu skanowania
Reguluje poziom głośnoci sygnału dźwiękowego emitowanego po zakończeniu skanowania. Dźwięk ten można również wyłączyć.
Domyślna taca odbiorcza
Umożliwia wybór domyślnej tacy odbiorczej do drukowania plików zapisanych przy użyciu funkcji Skanowanie na twardy dysk.
Wyświetlane pozycje różnią się w zależności od konfiguracji komputera.
Wyłączenie drukowania tekstu/stempla przy przedruku
Podczas odzyskiwania i drukowania zapisanego pliku, funkcje drukowania są niedostępne.
Ta funkcja zapobiega niespójności dat między danymi oryginalnymi, wydrukowanymi i innymi.
Ustawienia druku grupowego (Grupowanie)
Podczas grupowego drukowania plików to ustawienie pozwala zablokować przycisk [Wszys. Użyt.] i przycisk [Użytk. Nieznany] w oknie wyboru użytkownika.
Ustawienie szerokości wymazywania
Umożliwia ustawienie domyślnej szerokości funkcji wymazywania.
Wybierz wartość od 0 mm (0") do 25 mm (1") w odstępach co 3 mm (1/8") dla usuwania krawędzi i środka.
Ustawienia Card Shot
Funkcja służy do ustawiania domyślnej wielkości oryginału dla funkcji Card Shot.
Określ wartość od 25 mm (1") do 216 mm (8-1/2") w odstępach co 3 mm (1/8") dla wymiarów X (poziomy) i Y (pionowy) oryginału.
Dopasuj do rozmiaru papieru
Zawsze wyświetla przycisk [Dopasuj do rozmiaru papieru] na ekranie Card Shot.
Ustawienie zapisu/usuwan po druku pliku
Wybierz, czy po wydrukowaniu plik ma zostać zapisany czy usunięty.
Ustawienie skanowania do pamięci zewnętrznej
Ustawienia domyślnego trybu kolorowego
Auto, Pełny kolor, Skala szarości, Mono2
Początkowy format pliku
Można ustawić początkowy format pliku do zapisu w pamięci zewnętrznej.
Typ Pliku
PDF, PDF/A, TIFF, JPEG*1, Compact PDF*2, 5, Compact PDF (Najwyższa)*2, 5, Compact PDF/A*4, 5, Compact PDF/A (Najwyższa)*4, 5, Szyfrowany PDF, Szyfrowany/Compact PDF*3, 5, Szyfrowany/Compact PDF (Najwyższa)*3, 5, XPS
*1 Gdy wybrano opcję [Czarno-Biały], format pliku to [TIFF].
*2 Gdy wybrano opcję [Czarno-Biały], format pliku to [PDF].
*3 Gdy wybrano opcję [Czarno-Biały], format pliku to [Szyfrowany PDF].
*4 Gdy wybrano opcję [Czarno-Biały], format pliku to [PDF/A].
*5 Gdy zainstalowany jest zestaw rozszerzający skanera. (standardowe wyposażenie urządzeń MX-4141N i MX-5141N)
Czarno-białe
Tryb kompresji: Brak, MH (G3), MMR (G4)
Kolor/Skala szarości
Współczynnik Kompresji: Niski, Średni i Wysoki stopień kompresji, Wyróżniaj czarne litery
Określone strony do pliku
Generuje osobny plik dla każdej zeskanowanej strony podczas skanowania wielu stron.
Jeśli to ustawienie jest włączone, można wybrać liczbę stron dla danego pliku.
Jeśli wybrany zostanie typ pliku [JPEG], ustawienie [Określone Strony do Pliku] będzie niedostępne.
Liczba stron
Można wybrać dowolną liczbę stron dla pliku.
Domyślny typ obrazu oryginału
Wybierz typ oryginału wcześniej, aby umożliwić skanowanie z rozdzielczością odpowiednią dla danego oryginału.
Można dokonać następujących ustawień:

- Tekst/Druk. Fot.
- Tekst/Foto
- Tekst
- Drukowana Fotografia
- Mapa

Jeśli ekspozycja jest ustawiona na tryb [Auto], nie można wybrać domyślnego typu oryginału.
Początkowe ustawienia rozdzielczości
Jako domyślną rozdzielczość dla transmisji można wybrać jedno z poniższych ustawień:

- 100 x 100 dpi
- 150 x 150 dpi
- 200 x 200 dpi
- 300 x 300 dpi
- 400 x 400 dpi
- 600 x 600 dpi

Wyłączenie zapisywania do pamięci zewnętrznej
Zapisywanie w pamięci zewnętrznej jest wyłączone.
Domyślne ustawienie dla formatu PDF do przeglądania na komputerze
Można ustawić początkowy format publicznego pliku PDF tworzonego podczas wykonywania każdego zadania.
Współczynnik kompresji
Niski stopień kompresji, Średni stopień kompresji, Wysoki stopień kompresji
Ustawienia podczas wykonywania każdego zadania
Gdy wykonywane jest każde zadanie kopiowania, drukowania, skanowania, faksu internetowego, faksu lub zapisu zeskanowanych danych, można wybrać tworzenie publicznego pliku PDF i ustawić rozdzielczość publicznego pliku PDF.
Ustawienia wyjścia dokumentów
Za pomocą tej funkcji można zezwolić lub zabronić użycia zapisanego pliku według typu operacji lub trybu, w którym plik ten został zapisany.
Widoczne elementy zależą od konfiguracji urządzenia.

Element | Opis
--- | ---
Drukowanie | Tu można zdecydować, czy zezwala się na drukowanie zapisanych plików w poszczególnych trybach.
Wyślij skan | Pozwala zdecydować, czy zezwala się na wysyłanie I-Faksów zapisanych plików w poszczególnych trybach.
Wysyłanie faksu internetowego (Łącznie z PC-I-Faks) | Pozwala zdecydować, czy zezwala się na wysyłanie I-Faksów zapisanych plików w poszczególnych trybach.

Powrót do początku