# WYKONYWANIE KOPII PRÓBNEJ(KOPIA PRÓBNA)

## Przegląd

Ta funkcja służy do wykonywania kopii próbnych przed wydrukowaniem określonej liczby kopii. Porównaj kopię próbną z podglądem wydruku. W razie potrzeby zmień ustawienie. Ta funkcja zapisuje zeskanowany oryginał w pamięci urządzenia, dzięki czemu nie trzeba ponownie skanować oryginału przy zmienionym ustawieniu.
Przebieg kopii próbnej

- Funkcję Kopia próbna należy wybrać przed zeskanowaniem oryginału.
- Jeśli kopia próbna jest wykonywana podczas, gdy urządzenie wykonuje inne zadanie drukowania, zadanie to zostanie przerwane i zamiast tego wydrukowana zostanie kopia próbna. Przerwane zadanie zostanie wznowione po zakończeniu drukowania kopii próbnej.
  Jeśli jednak kopia próbna będzie drukowana podczas drukowania zadania z użyciem funkcji drukowania 2-stronnego i zszywania, kopia próbna zostanie wykonana po zakończeniu tego zadania.
  Jeśli podczas drukowania innego zadania naciśnięty zostanie przycisk [Koniec] w celu wydrukowania pozostałych zestawów, drukowanie pozostałych zestawów rozpocznie się po zakończeniu wszystkich zarezerwowanych wcześniej zadań.

## Obsługa

Naciśnij przycisk [Inne], a następnie przycisk [Kopia Próbna].
Na ikonie wyświetlony zostanie symbol zaznaczenia.
Anulowanie funkcji kopii próbnej:
Naciśnij przycisk [Kopia Próbna], aby usunąć jego zaznaczenie.
Po wprowadzeniu ustawień naciśnij przycisk [Cofnij].
W razie potrzeby zdefiniuj wymagane funkcje, takie jak „Ekspozycja” i „Skala Kopii”.
Ułóż oryginał i naciśnij przycisk [Podgląd].
Ułóż oryginał na tacy automatycznego podajnika dokumentów lub na szybie dokumentów.

- AUTOMATYCZNY PODAJNIK DOKUMENTÓW (ADF)
- SZYBA DOKUMENTÓW

Sprawdź podgląd obrazu na ekranie podglądu.
Sprawdź, czy wprowadzone ustawienia dają wymagane wyniki.
Anulowanie wszystkich ustawień:
Naciśnij przycisk [CA].
Wprowadź liczbę kopii (zestawów) przy pomocy klawiatury numerycznej.
Można ustawić do 999 kopii (zestawów).
W razie ustawienia nieprawidłowej liczby kopii
Naciśnij przycisk [C], a następnie podaj prawidłową liczbę.
Naciśnij przycisk [Kopiowanie Kolorowe] lub [Kopiowanie Czarno-Białe].
Wykonaj tylko jeden zestaw kopii.
Sprawdź wynik kopiowania. Jeśli nie stwierdzisz żadnego problemu, naciśnij przycisk [Start drukowania].
W razie potrzeby zmień ustawienia i powtórz kopiowanie próbne, aż wynik kopiowania będzie zadowalający.
Można również zmienić liczbę kopii. Do zmiany liczby kopii użyj przycisków numerycznych.

- Przy włączonej funkcji Kopia próbna nieaktywne przyciski funkcyjne nie są wyświetlane.
- Niektóre z dostępnych funkcji mogą być ograniczone.

Sprawdź podgląd obrazu na ekranie podglądu.
Sprawdź, czy wprowadzone ustawienia dają wymagane wyniki.
Anulowanie wszystkich ustawień:
Naciśnij przycisk [CA].
Naciśnij przycisk [Kopiowanie Kolorowe] lub [Kopiowanie Czarno-Białe].
Powrót do początku