# NIE MOŻNA KORZYSTAĆ Z PANELU OPERACYJNEGO

Sprawdź | Rozwiązanie
--- | ---
Czy wskaźnik głównego włącznika zasilania świeci? | Jeśli główny wskaźnik zasilania nie świeci, należy włączyć zasilanie urządzenia. Upewnij się, że wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka zasilania, przełącz główny włącznik zasilania do pozycji „” i naciśnij przycisk [ZASILANIE], aby włączyć zasilanie.
Czy urządzenie zostało włączone przed chwilą? | Poczekaj, aż pojawi się komunikat wskazujący, że urządzenie jest gotowe do pracy. Po naciśnięciu przycisku [ZASILANIE] urządzenie wymaga określonego czasu do zakończenia operacji nagrzewania. Podczas nagrzewania urządzenia można wybierać funkcje, ale nie można wykonywać zadań.
Czy przycisk [Tryb oszczędzania energii] miga? | Aktywował się tryb automatycznego wyłączania zasilania. Aby przywrócić urządzenie do normalnego stanu, przyciśnij przycisk [Tryb Oszczędzania Energii]. - "TIMER AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA ZASILANIA”
Czy jest otwarta pokrywa lub urządzenie opcjonalne odsunięte od urządzenia? | Przeczytaj komunikat i podejmij odpowiednie działania. Gdy jest otwarta pokrywa lub urządzenie opcjonalne jest odsunięte od urządzenia, wyświetla się komunikat ostrzegawczy.
Czy logowanie nie powiodło się trzy razy z rzędu? | Po odblokowaniu procedury zaloguj się, używając właściwych danych użytkownika. Jeśli w trybie ustawień włączona zostanie opcja [Ostrzeżenie, gdy login nie jest przyjęty], a logowanie nie powiedzie się 3 razy z rzędu, wyświetlone zostanie ostrzeżenie i procedura autoryzacji użytkownika zostanie zablokowana na 5 minut. (Jeśli nie znasz informacji użytkownika, skontaktuj się z administratorem.) „Tryb ustawień” → [Kontrola Użytkownika] → [Ustawienia Domyślne] → [Ostrzeżenie, gdy login nie jest przyjęty]
Czy pojawia się komunikat, że Automatyczne logowanie nie powiodło się? | Zapytaj administratora. Automatyczne logowanie nie powiodło się z powodu błędu sieci lub innych problemów. Jeśli jesteś administratorem, naciśnij przycisk [Hasło administratora], zaloguj się jako administrator i tymczasowo zmień ustawienia automatycznego logowania w trybie ustawień. (Przywróć zmienione ustawienia do ich stanu oryginalnego po rozwiązaniu problemów.)
Czy komunikat „Wezwij serwis. Kod: xx-xx*.” pojawia się na panelu dotykowym? *W miejscu znaków xx-xx pojawiają się litery i cyfry. | Włącz zasilanie urządzenia ponownie. Sprawdź, czy kolor tła wyświetlacza statusu zadania znajdującego się w prawym górnym rogu panelu dotykowego jest szary, i naciśnij przycisk [ZASILANIE], a następnie przełącz główny włącznik zasilania do pozycji „”. Poczekaj przynajmniej 10 sekund, a następnie ustaw główny włącznik zasilania w pozycji „”. Kiedy kontrolka zasilania zmieni kolor na zielony, należy nacisnąć przycisk [ZASILANIE]. Jeśli po kilkukrotnym wyłączaniu i włączaniu przycisku [ZASILANIE] i głównego włącznika zasilania komunikat wciąż się wyświetla, powstały problem wymaga serwisu. W tym przypadku, wyłącz urządzenie, wyjmij kabel z gniazdka zasilającego i skontaktuj się z dealerem lub najbliższym autoryzowanym serwisem. (Kontaktując się z dealerem lub najbliższym autoryzowanym przedstawicielem serwisu, poinformuj go o wyświetlanym kodzie błędu.)

Powrót do początku