# PAPIER SIĘ ZACINA

Sprawdź | Rozwiązanie
--- | ---
Czy urwany kawałek papieru pozostaje w urządzeniu? | Upewnij się, że usunąłeś papier. — USUWANIE ZACIĘĆ
Czy w podajniku jest załadowane za dużo papieru? | Upewnij się, że stos papieru w podajniku nie jest wyższy niż linia wskazująca.
Czy kilka arkuszy jest pobieranych jednocześnie? | Przetasuj dobrze papier przed załadowaniem go.
Czy używasz papieru zgodnego ze specyfikacją? | Używaj papieru zalecanego przez firmę SHARP. Używanie papieru przeznaczonego dla innych modeli lub nie obsługiwanego papieru specjalnego może powodować zacięcia i smugi. — „MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE” w „Instrukcji wprowadzającej” Informacje na temat niedozwolonych lub niezalecanych papierów można znaleźć w części „UŻYWANY PAPIER”.
Czy papier znajdujący się w podajniku nie wchłonął wilgoci? | Jeśli papier w podajniku nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go wyjąć i przechowywać w torbie w ciemnym i suchym pomieszczeniu.
Czy prowadnice podajnika bocznego są dopasowane do szerokości papieru? | Dopasuj prowadnice podajnika bocznego do szerokości papieru.
Czy wysuwana prowadnica podajnika bocznego jest wyciągnięta? | Jeżeli chcesz umieścić w tym podajniku papier o dużym formacie, wysuń prowadnicę.
Czy rolka podajnika bocznego jest zabrudzona? | Wyczyść powierzchnię rolki pobierającej podajnika bocznego. — CZYSZCZENIE ROLKI PODAJNIKA BOCZNEGO
Czy załadowano papier o formacie A5 (5-1/2" x 8-1/2")? | Podczas ładowania papieru o formacie A5 (5-1/2" x 8-1/2") należy go ułożyć w orientacji poziomej (A5R (5-1/2" x 8-1/2"R)).
Czy określono format papieru? | Jeśli używasz formatu specjalnego, upewnij się, że został wybrany format papieru. Jeśli format załadowanego do podajnika papieru został zmieniony, sprawdź ustawienie formatu papieru. „Tryb ustawień” → [Ustawienia podajnika papieru] → [Rejestracja podajnika]
Czy dodano papier do podajnika bocznego? | Gdy dodajesz papier, wyjmij papier pozostający w podajniku bocznym, połącz z nowym papierem i załaduj jako jeden stos. Jeśli tego nie zrobisz, mogą powstawać zacięcia.

Powrót do początku