# CZĘŚĆ OBRAZU JEST OBCIĘTA

Jeśli przy pomocy tej instrukcji nie można rozwiązać występującego problemu, należy nacisnąć przycisk [ZASILANIE], a następnie przełączyć główny włącznik zasilania do pozycji „”. Poczekaj przynajmniej 10 sekund, a następnie ustaw główny włącznik zasilania w pozycji „”. Kiedy kontrolka zasilania zmieni kolor na zielony, należy nacisnąć przycisk [ZASILANIE].
Jeśli kolor tła wyświetlacza statusu zadania znajdującego się w prawym górnym rogu panelu dotykowego nie jest szary, nie należy wyłączać zasilania urządzenia ani odłączać kabla zasilającego. Może to zniszczyć dysk twardy lub spowodować utratę zachowywanych lub otrzymanych danych.

Sprawdź | Rozwiązanie
--- | ---
Czy format papieru zadania odpowiada formatowi papieru w podajniku? | Upewnij się, że ustawienie formatu papieru odpowiada formatowi papieru załadowanemu w podajniku. Windows: Ustawienia rozdzielczości znajdują się w zakładce [Wybór papieru] we właściwościach sterownika drukarki. Jeśli zaznaczona jest funkcja [Dopasuj do formatu papieru], sprawdź załadowany papier i ustawienia formatu papieru. Macintosh: Opcję tę można ustawić w menu [Page Setup].
Czy ustawienie orientacji (pionowa lub pozioma) jest prawidłowe? | Ustaw orientację drukowania w zależności od obrazu. Windows: Ustawienia rozdzielczości znajdują się w zakładce [Główne] we właściwościach sterownika drukarki. Macintosh: Opcję tę można ustawić w menu [Page Setup].
Czy w aplikacji są prawidłowo ustawione marginesy? | Wybierz odpowiedni format papieru i ustaw prawidłowo marginesy w aplikacji. Jeśli krawędź obrazu wystaje poza obręb obszaru drukowania, krawędź zostanie obcięta.

Powrót do początku