# WYMIANA TONERU MODUŁU PIECZĘCI

## Przegląd

Jeżeli moduł pieczęci (AR-SU1) jest zamontowany w automatycznym podajniku dokumentów, a wykonywane pieczęcie uległy rozjaśnieniu, należy wymienić pojemnik (AR-SV1).
Materiały eksploatacyjne
Pojemnik pieczęci (2 w opakowaniu) AR-SV1

## Obsługa

### W przypadku urządzeń MX-4140N/MX-5140N

Otwórz automatyczny podajnik dokumentów.
W automatycznym podajniku dokumentów otwórz zatrzaski trzymające arkusz dociskowy.
Otwórz dwa zatrzaski po obu stronach.
Złap uchwyt modułu pieczęci i wyjmij go.
Wyjmij pusty pojemnik pieczęci (A).
Włóż nowy pojemnik pieczęci.
Wsuń moduł pieczęci na miejsce.
Wsuwaj moduł pieczęci do momentu jego zatrzaśnięcia.
Zamontuj arkusz dociskowy.
Dociskaj zatrzaski do momentu ich zatrzaśnięcia.
Zamknij automatyczny podajnik dokumentów.

### W przypadku urządzeń MX-4141N/MX-5141N

Otwórz automatyczny podajnik dokumentów.
Usuń tylny arkusz dokumentu z automatycznego podajnika dokumentów.
Powoli wyjmij arkusz. Ułóż usunięty arkusz na szybie dokumentów stroną, którą był przymocowany, skierowaną do góry.
Złap uchwyt modułu pieczęci i wyjmij go.
Wyjmij pusty pojemnik pieczęci (A).
Włóż nowy pojemnik pieczęci.
Wsuń moduł pieczęci na miejsce.
Wsuwaj moduł pieczęci do momentu jego zatrzaśnięcia.
Zamknij automatyczny podajnik dokumentów, aby zamocować tylny arkusz dokumentu.
Po zamknięciu automatycznego podajnika dokumentów tylny arkusz dokumentu znajdujący się na szybie dokumentów zostanie przytwierdzony do automatycznego podajnika.
Upewnij się, że tylny arkusz dokumentu jest odpowiednio przytwierdzony do automatycznego podajnika dokumentów, a następnie zamknij podajnik.
Jeśli tylny arkusz dokumentu nie jest odpowiednio przytwierdzony, wyjmij go, a następnie ponownie zamknij automatyczny podajnik dokumentów, aby prawidłowo zamocować arkusz.
Powrót do początku