# RĘCZNE WPROWADZANIE ADRESU

W oknie podstawowym trybu naciśnij [Pole Tekstowe].
W oknie podstawowym trybu faksu internetowego naciśnij [Pole Tekstowe], aby wyświetlić okno, w którym można wybrać typ adresu. Naciśnij przycisk [Faks Internetowy] lub [Serwer SMTP].
Wprowadź adres odbiorcy.

- W trybie wprowadzania danych należy wybrać tryb odbiorcy i wprowadzić adres docelowy.
- W przypadku trybu skanowania do folderu sieciowego zostanie wyświetlone okno wprowadzania folderu sieciowego. Należy zapoznać się z częścią „OKREŚLANIE FOLDERU SIECIOWEGO”.

- Aby przełączać się między polami [Do], [Cc] i [Bcc], należy naciskać .
- Można wybrać pole [Bcc] jeśli w obszarze [Ustawienia Systemowe] jest włączona opcja [Ustawienia Wysył. Obrazów] → [Ustawienia Skanowania] → [Ustawienia Skanowania] → [Ustawienie Bcc] → [Włącz Bcc].
- W trybie faksu internetowego pojawi się okno z pytaniem o raport o doręczeniu, jeśli w obszarze [Ustawienia Systemowe] jest włączona opcja [Ustawienia Wysył. Obrazów] → [Ustawienia Faksu Internetowego] → [Ustawienia Skanowania] → [Ustawienia Wysyłania]→„Ust. Wł./Wył. Raportu O Doręczeniu W I-Fax”. Aby otrzymać raport o doręczeniu, należy nacisnąć przycisk [Tak]. W przeciwnym razie należy nacisnąć przycisk [Nie]. (Jeśli używany jest Serwer SMTP, potwierdzenie transmisji nie jest dokonywane.)

Powrót do początku