# KOLOROWE DRUKOWANIE NIE JEST WYKONYWANE

Jeśli przy pomocy tej instrukcji nie można rozwiązać występującego problemu, należy nacisnąć przycisk [ZASILANIE], a następnie przełączyć główny włącznik zasilania do pozycji „”. Poczekaj przynajmniej 10 sekund, a następnie ustaw główny włącznik zasilania w pozycji „”. Kiedy kontrolka zasilania zmieni kolor na zielony, należy nacisnąć przycisk [ZASILANIE].
Jeśli kolor tła wyświetlacza statusu zadania znajdującego się w prawym górnym rogu panelu dotykowego nie jest szary, nie należy wyłączać zasilania urządzenia ani odłączać kabla zasilającego. Może to zniszczyć dysk twardy lub spowodować utratę zachowywanych lub otrzymanych danych.

Sprawdź | Rozwiązanie
--- | ---
Czy tryb kolorowy jest ustawiony na opcję "Kolorowy"? | Wybierz opcję "Auto" lub "Kolorowy" jako ustawienie trybu kolorowego. Windows: Tryb kolorowy można skonfigurować w zakładce [Kolor] sterownika drukarki. Macintosh: Tryb kolorowy można skonfigurować w menu [Kolor] w oknie drukowania. W Windows, [Druk Czarno-Biały] może również być wybrane w zakładce [Główne] sterownika drukarki. Jeśli chcesz drukować w kolorze upewnij się, że pole wyboru [Druk Czarno-Biały] w zakładce [Główne] nie jest wybrane .
Czy funkcja została wyłączona przez administratora? | Zapytaj administratora. Gdy jest włączona autoryzacja użytkownika, funkcja której używasz może być zabroniona w ustawieniach użytkownika.

Powrót do początku