# REGULACJA GRUBOŚCI LINII(GRUBOŚĆ LINII)

## Przegląd

Funkcja ta umożliwia zwiększenie grubości całej linii jeżeli linie druku nie są wyraźne w programie CAD lub innej specjalistycznej aplikacji.
Jeśli dane zawierają linie o zróżnicowanej szerokości, można również wydrukować wszystkie linie z minimalną szerokością.

- Funkcja ta jest dostępna w środowisku Windows.
- Ta funkcja jest dostępna, jeśli używany jest sterownik drukarki PCL6.

## Obsługa

Windows
Kliknij kartę [Zaawansowane].
Wybierz liczbę z menu rozwijanego [Ustawienia Szer. Linii].

- Jako ustawienie jednostek regulacji szerokości linii można wybrać opcję „Stała Szerokość” lub „Współczynnik”.
  Kliknąć przycisk [Zgodność] i z menu „Jedn. Szerokości Linii” wybrać jednostki.
- Aby drukować wszystkie dane z ustawieniem minimalnej szerokości linii, kliknij przycisk [Zgodność], a następnie kliknij przycisk opcji [Druk z Minimalną Szerokością Linii].

Powrót do początku