# PONOWNE WYSYŁANIE DO ODBIORCÓW, DO KTÓRYCH TRANSMISJA ROZSYŁANIA SIĘ NIE POWIODŁA

## Przegląd

Wynik zakończonej operacji rozsyłania można sprawdzić w oknie statusu zadań. Jeśli wysyłanie do niektórych miejsc docelowych się nie powiodło, należy do nich ponownie wysłać żądany obraz.

## Obsługa

Naciśnij wskaźnik statusu zadania.
Po naciśnięciu karty odpowiedniego trybu naciśnij przycisk [Zakończono].
Jeśli transmisja rozsyłania obejmuje miejsca docelowe różnych trybów, ten sam przycisk transmisji rozsyłania będzie widoczny w oknach różnych trybów pracy urządzenia.
Po naciśnięciu przycisku zakończonej transmisji rozsyłania plików naciśnij przycisk [Sprawdź szczegóły wybranego zadania] na panelu sterowania.
W polu miejsca docelowego na przycisku transmisji rozsyłania widoczny będzie napis "Przesyłanie xxxx". Zamiast „xxxx” widoczny będzie numer kontrolny zadania wyświetlony na panelu dotykowym po zakończeniu skanowania.
Po naciśnięciu karty [Wysyłanie nieudane] naciśnij przycisk [Ponowne wysyłanie do odbiorców, do których transmisja się nie powiodła] na panelu sterowania, aby ponownie wysłać obraz.
Czynności wykonywane po naciśnięciu przycisku [Ponowne wysyłanie do odbiorców, do których transmisja się nie powiodła] różnią się w zależności od tego, czy włączona była funkcja przechowywania dokumentów.

- Przy użyciu funkcji przechowywania dokumentów:
  Pojawi się okno ponownego wysyłania z wykorzystaniem funkcji przechowywania dokumentów z widoczną listą odbiorców, do których wysyłanie się nie powiodło.
  Przeprowadź ponownie procedurę rozsyłania z wykorzystaniem funkcji przechowywania dokumentów. (Nie ma konieczności ponownego skanowania oryginału).
- Bez funkcji przechowywania dokumentów
  Pojawi się ponownie okno podstawowe z widoczną listą odbiorców, do których wysyłanie się nie powiodło. Ułóż oryginał i wykonaj czynności odpowiednie dla transmisji rozsyłania.

Powrót do początku