# CZYSZCZENIE KORONY GŁÓWNEJ BĘBNA FOTOPRZEWODZĄCEGO

## Przegląd

Jeżeli po wyczyszczeniu szyby dokumentów i automatycznego podajnika dokumentów nadal pojawiają się czarne lub kolorowe linie, użyj elementu czyszczącego koronę, aby wyczyścić główną koronę bębna fotoprzewodzącego.

- Jeżeli wyczyszczenie korony głównej bębna fotoprzewodzącego nie rozwiąże problemu, trzy razy przesuń pokrętło w tę i z powrotem.
- Przesuwając pokrętło w celu oczyszczenia korony, przesuwaj je powoli w obie strony.

## Obsługa

Otwórz pokrywę przednią.
Wyjmij pojemnik ze zużytym tonerem.
Naciśnij przycisk zwalniający pojemnik ze zużytym tonerem.
Pojemnik ze zużytym tonerem wysunie się do przodu, jak pokazano na rysunku.
Delikatnie przytrzymaj pojemnik, aby mógł maksymalnie wysunąć się do przodu.
Chwyć zielony uchwyt, aby zwolnić blokadę, i delikatnie wyjmij element czyszczący korony.
Wyczyść koronę główną.
Delikatnie wsuń element czyszczący korony do końca otworu, a następnie delikatnie go wysuń.
Wsuń element w taki sposób, aby etykieta (A) po stronie czyszczonego elementu oraz etykieta (B) po stronie elementu czyszczącego były zorientowane jak na rysunku.
Powtórz krok 4 ze wszystkimi koronami głównymi.
Urządzenie ma 4 otwory, które należy wyczyścić, zgodnie z rysunkiem.
Umieść element czyszczący korony w pierwotnej pozycji.
Wsuń pojemnik na zużyty toner do urządzenia.
Dociskaj pojemnik do momentu jego zatrzaśnięcia.
Zamknij pokrywę przednią.
Powrót do początku