# TONER NIE UTRWALA SIĘ DOBRZE NA PAPIERZE LUB POJAWIAJĄ SIĘ ZAGNIECENIA

Sprawdź | Rozwiązanie
--- | ---
Czy używasz papieru zgodnego ze specyfikacją? | Używaj papieru zalecanego przez firmę SHARP. Używanie papieru przeznaczonego dla innych modeli lub nie obsługiwanego papieru specjalnego może powodować zacięcia i smugi. — „MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE” w „Instrukcji wprowadzającej”
Czy typ papieru został prawidłowo ustawiony? | Ustaw prawidłowy typ papieru w ustawieniach podajnika. Upewnij się, że nie występują następujące sytuacje: Jest używany gruby papier, ale w ustawieniach podajnika jest wybrany inny typ papieru niż gruby. (Przy pocieraniu obraz może znikać.) Jest używany papier inny niż gruby, ale w ustawieniach podajnika jest wybrany gruby papier. (Może to powodować zmarszczki i zacięcia.) „Tryb ustawień” → [Ustawienia podajnika papieru] → [Rejestracja podajnika]
Czy papier jest tak załadowany, że drukowana jest tylna strona papieru? | Sprawdź przednią i tylną stronę papieru. Niektóre rodzaje papieru, np. etykiety i folie, mają określoną przednią i tylną stronę. Jeśli drukowanie jest wykonywane na niewłaściwej stronie papieru samoprzylepnego lub folii, toner może się nie utrwalać dobrze i obraz może być niewyraźny.

Powrót do początku