# USTAWIENIA PROTOKOŁU

Wybierz ogólne ustawienia sieciowe.
Można określić informacje o stanie TCP/IP, NetWare, EtherTalk oraz NetBIOS.
TCP/IP
Ustawienia TCP/IP
TCP/IP
To ustawienie musi być włączone, by możliwe było korzystanie z urządzenia w sieci TCP/IP.
Ustawienia IPv4
Jeśli opisywane urządzenie jest używane w sieci TCP/IP (IPv4), należy przy pomocy tego ustawienia skonfigurować adres IP urządzenia.
DHCP/BOOTP
To ustawienie umożliwia automatyczne otrzymanie adresu IP za pomocą DHCP (protokół dynamicznej konfiguracji węzłów) lub BOOTP (protokół Bootstrap). Kiedy to ustawienie jest włączone, nie trzeba ręcznie wprowadzać adresu IP.
Jeśli używana jest funkcja DHCP/BOOTP, adres IP przypisany do urządzenia może się zmienić automatycznie. W przypadku zmiany adresu IP drukowanie nie będzie możliwe.
Jeśli urządzenie będzie używane w sieci TCP/IP, koniecznie należy włączyć opcję "Włącz TCP/IP" poniżej.
RARP
Ustaw tę opcję, aby korzystać z protokołu RARP.
Adres IPv4
Wprowadź adres IP urządzenia.
Maska podsieci
Wprowadź maskę podsieci IP.
Bramka domyślna
Wprowadź adres bramki domyślnej.
Ustawienia IPv6
Jeśli opisywane urządzenie jest używane w sieci TCP/IP (IPv6), należy przy pomocy tego ustawienia skonfigurować adres IP urządzenia.
IPv6
Włącz to ustawienie.
DHCPv6
To ustawienie umożliwia automatyczne otrzymanie adresu IP za pomocą DHCP (protokół dynamicznej konfiguracji węzłów) v6. Kiedy to ustawienie jest włączone, nie trzeba ręcznie wprowadzać adresu IP.
Ręczne ustawienie adresu i długości prefiksu
Wprowadź adres IP oraz długość prefiksu (od 0 do 128) urządzenia.
Bramka domyślna
Bramka domyślna

- Jeśli używana jest funkcja DHCPv6, adres IP przypisany urządzeniu może się zmienić automatycznie. W przypadku zmiany adresu IP drukowanie nie będzie możliwe.

- Jeśli urządzenie będzie używane w sieci TCP/IP, koniecznie należy włączyć poniższą opcję „Włącz TCP/IP”.
- W środowisku IPv6 urządzenie może używać protokołu LPD lub IPP.

Polecenie Ping
Sprawdza, czy urządzenie może komunikować się z komputerem PC podłączonym do sieci.
Wybierz adres IP danego komputera i naciśnij przycisk [Wykonaj]. Wyświetlony zostanie komunikat informujący o otrzymaniu lub nieotrzymaniu odpowiedzi z komputera PC.
NetWare
Konfiguracja NetWare
NetWare
To ustawienie musi być włączone, aby możliwe było korzystanie z urządzenia w sieci NetWare.
Typ ramki
Wybierz typ ramki.
Ustawienia: 802.2, 802.3, SNAP, ETHER-II
Tryb działania
Wybierz tryb działania.
Ustawienia: PSERVER, RPRINTER
Nazwa drukarki
Wprowadź nazwę drukarki.
Ustawienia PSERVER
Nazwa serwera wydruku
Wprowadź nazwę serwera wydruku.
Hasło logowania
Wprowadź hasło logowania.
Aby zmienić hasło, ustaw opcję [Zmień hasło] na .
Interwał sprawdzania
Wprowadź interwał sprawdzania zadań.
Tryb Bindery
Ustaw tę opcję, aby korzystać z trybu bindowania.
Nazwa serwera plików 1-8
Wprowadź nazwę serwera plików.
Drzewo NDS
Wprowadź nazwę drzewa NDS.
Kontekst NDS
Wprowadź kontekst NDS.
Ustawienia RPRINTER
Nazwa serwera wydruku 1-8
Wprowadź nazwę serwera wydruku.
Limit czasu zadania
Wprowadź limit czasu zadania.
EtherTalk
Ustawienia EtherTalk
EtherTalk
To ustawienie musi być włączone, aby możliwe było korzystanie z urządzenia w sieci EtherTalk.
Nazwa strefy
Wprowadź nazwę strefy.
Nazwa drukarki
Wprowadź nazwę drukarki.
NetBIOS
Konfiguracja NetBIOS
NBT/WINS
To ustawienie musi być włączone, aby możliwe było korzystanie z urządzenia w sieci NetBIOS.
Dokonane zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu urządzenia. Informacje dotyczące ponownego uruchamiania urządzenia znajdują się w rozdziale „WŁĄCZANIE ZASILANIA”.
Powrót do początku