# INNE USTAWIENIA

Można wprowadzać ustawienia różnych urządzeń zainstalowanych na urządzeniu.
Ustawienia modułu wykrywania formatu oryginału
Można wybrać jedną z 8 grup standardowych rozmiarów oryginałów przedstawionych poniżej do wykrywania przez funkcję wykrywania formatu oryginału.

Ustawienia | Formaty oryginału możliwe do wykrycia
--- | ---
Szyba dokumentów | Taca podajnika dokumentów - automatyczny podajnik dokumentów (ADF)
AB-1 | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R | 11" x 17", 8 1/2" x 14", 8 1/2" x 11", A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
AB-2 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11"x17", 8-1/2"x11", 216 mm x 330 mm (8-1/2"x13")
AB-3 | A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR | A3, A4, A4R, A5, B4, 11"x17", 8-1/2"x11", 216 mm x 330 mm (8-1/2"x13"), 8K, 16K, 16KR
AB-4 | 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11"x17", 8-1/2" x 11", 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5")
AB-5 | 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11"x17", 8-1/2" x 11", 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2")
Cale-1 | 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" | A3, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11" R, 5-1/2" x 8-1/2"
Cale-2 | 11" x 17", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" | A3, A4, 11" x 17", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11" R, 5-1/2" x 8-1/2"
Cale-3 | 11" x 17", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" | A3, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 13-2/5 (216 mm x 340 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11" R, 5-1/2" x 8-1/2"

Anuluj wykrywanie z szyby dokumentów
Wykrywanie formatu oryginały z szyby dokumentów można wyłączyć. W takim przypadku wszystkie oryginały umieszczone na szybie dokumentów będą traktowane jak oryginały specjalnego formatu.
Wyłączenie podajnika dokumentów
To ustawienie uniemożliwia użycie automatycznego podajnika dokumentów (ADF), na przykład gdy nie działa prawidłowo. (Jeśli ta funkcja jest aktywna, skanowanie bezpośrednio z szyby dokumentów jest nadal możliwe.)
Tryb podawania oryginału
Istnieje możliwość wybrania jednego z wymienionych poniżej trybów podawania oryginału jako ustawienia standardowego w trybach kopiowania, skanowania na twardy dysk i zapisu w pamięci zewnętrznej. Jeśli jeden ze sposobów jest używany częściej niż inne, pozwoli to uniknąć każdorazowego ustawiania trybu w ustawieniach.

- Oryginał o różnych formatach (różna szerokość) — tylko dla trybu kopiowania
- Tryb wolnego skanowania
- Pomiń puste strony*

* Za wyjątkiem trybu faksu i faksu internetowego.
Wyłączenie dupleksu
To ustawienie służy do wyłączenia druku dwustronnego - na przykład w przypadku, gdy moduł dupleksu nie działa prawidłowo.
Wyłączenie podajnika o dużej pojemności
To ustawienie uniemożliwia użycie podajnika o dużej pojemności, jeśli na przykład nie działa on prawidłowo.
Wyłączenie opcjonalnej kasety na arkusze
To ustawienie służy do wyłączania opcjonalnej kasety na arkusze, jeśli na przykład nie działa ona prawidłowo.
Wyłączenie ustawienia podajnika
To ustawienie służy do zablokowania ustawień podajnika (oprócz podajnika bocznego).
Wyłączenie finiszera
To ustawienie uniemożliwia użycie finiszera lub finiszera siodłowego, jeśli na przykład nie działa on prawidłowo.
Wyłączenie przesunięcia
Wyłącza przesunięcie
Wyłączenie zszywacza
To ustawienie uniemożliwia użycie zszywacza, na przykład, gdy zszywacz finiszera lub finiszer siodłowy nie działa prawidłowo.
Dostosowanie pozycji zszywania siodłowego
To ustawienie pozwala dostosować pozycję zszywacza (pozycja zgięcia siodłowego) podczas korzystania z funkcji zszywania siodłowego, gdy zainstalowany jest finiszer siodłowy.
Wartość można dostosować w odstępach 0,2 mm w zakresie +/-5,0 mm od pozycji wyjściowej dla każdego rodzaju papieru.
Wyłączenie dziurkacza
To ustawienie uniemożliwia użycie dziurkacza, na przykład, gdy moduł dziurkacza finiszera lub finiszer siodłowy nie działa prawidłowo.
Wyłączenie trybu kolorowego
(Gdy wystąpił problem związany z kolorem)
Gdy wystąpił problem związany z kolorem i drukowanie nie jest możliwe, nastąpi tymczasowe zablokowanie trybu kolorowego. Druk czarno-biały będzie nadal możliwy.
Ta funkcja może służyć wyłącznie jako rozwiązanie awaryjne. Po włączeniu tego ustawienia tylko pracownik autoryzowanego serwisu będzie mógł je anulować. Niezwłocznie skontaktuj się z dealerem lub pracownikiem najbliższego serwisu z listy zawartej w Instrukcji wprowadzającej w sprawie anulowania ustawienia i rozwiązania problemu.
Ustawienie automatycznego wyboru papieru
Można określić typy* papieru dostępne dla funkcji automatycznego wyboru papieru. Wybierz jedno z poniższych ustawień:

- Zwykły Papier
- Papier Zwykły i Ekologiczny
- Papier Z Makulatury

Funkcja automatycznego wyboru papieru nie będzie wybierała papierów o innych typach niż wskazane w tym ustawieniu.

*
  Typ papieru dla każdego z podajników papieru można ustawić, wybierając [Ustawienia Systemowe] w „Trybie ustawień” → [Ustaw. Podajn. Papieru].

Ustawienia połączenia tandem
Gdy dwa urządzenia wykorzystywane są jako drukarki sieciowe przy pomocy protokołu TCP/IP, użyj tego ustawienia, aby skonfigurować numer portu oraz adres IP urządzenia podrzędnego w połączeniu tandem.
Wyłączanie trybu urządzenia nadrzędnego
Włącz to ustawienie, aby uniemożliwić wysyłanie w połączeniu tandem. (Zazwyczaj nie zachodzi konieczność zmiany tego ustawienia.)
Wyłączanie trybu urządzenia podrzędnego
Włącz to ustawienie, aby uniemożliwić odbiór w połączeniu tandem. (Zazwyczaj nie zachodzi konieczność zmiany tego ustawienia.)
Aby korzystać z funkcji połączenia tandem, gdy autoryzacja użytkownika jest włączona, należy wprowadzić ten sam login i hasło w urządzeniu nadrzędnym i podrzędnym. Jeśli nie zostanie wprowadzona ta sama nazwa użytkownika (login) i hasło, liczba stron może zostać dodana do niewłaściwego licznika użytkownika lub drukowanie może być dozwolone tylko za pośrednictwem urządzenia nadrzędnego.
Fabryczne ustawienie domyślne numeru portu to [50001]. Nie zmieniaj numeru portu, chyba że wystąpią problemy z tym ustawieniem.
Automatyczne przełączanie tac finiszera
Jeśli liczba arkuszy na górnej tacy finiszera osiągnie limit, urządzenie automatycznie przełączy się na dolną tacę.
Wykryj standard w trybie auto kolor
Kiedy tryb kolorowy w trybie kopiowania jest ustawiony na automatyczny, można ustawić jeden z 5 poziomów jako miejsce wykrycia, czy oryginał jest kolorowy, czy czarno-biały. Po wybraniu ustawienia [Bardziej C/B] oryginały są łatwiej rozpoznawane jako czarno-białe. Po wybraniu ustawienia [Bardziej Kolor] oryginały są łatwiej rozpoznawane jako kolorowe.
Dostosowanie rejestracji
Można wprowadzać ustawienia różnych urządzeń zainstalowanych na urządzeniu.
Jeśli kolory nie są w odpowiednich miejscach na wydruku podczas drukowania w kolorze, można wyregulować miejsca drukowania kolorów.
Jeśli chcesz rozjaśnić wybrany kolor, naciśnij przycisk [Samoczynne Dostosowanie], aby dostosować ekspozycję. Po naciśnięciu przycisku pojawia się komunikat. Naciśnij przycisk [Wykonaj].
Optymalizacja twardego dysku
Można wprowadzać ustawienia różnych urządzeń zainstalowanych na urządzeniu.
Ta funkcja optymalizuje twardy dysk urządzenia poprzez defragmentację danych. Jeśli jakieś zadanie będzie w trakcie realizacji, pojawi się komunikat i optymalizacja zostanie przeprowadzona po dokończeniu zadania. Podczas optymalizacji następujące operacje są niedostępne:

- Dostęp do Trybu ustawień (wersja WWW) i odbiór danych druku
- Używanie przycisków na panelu operacyjnym
- Wyłączanie zasilania przy pomocy głównego wyłącznika urządzenia
- Automatyczne wyłączanie zasilania

Po zakończeniu optymalizacji urządzenie zostanie automatycznie ponownie uruchomione.
Jeśli regularnie używana jest funkcja przechowywania dokumentów i dostęp do plików staje się coraz wolniejszy, optymalizacja twardego dysku może poprawić wydajność jego pracy.
Sposób czyszczenia polegający na stopieniu
Użyć tej funkcji, aby wyczyścić jednostkę nagrzewającą urządzenia, gdy na drukowanej stronie papieru pojawiają się kropki lub innego rodzaju brud. Gdy uruchamia się funkcję, papier z wydrukowanymi literami "V" wysuwa się, a jednostka nagrzewająca oczyszcza się.
Jeśli nie widać poprawy po pierwszym użyciu tej funkcji, należy uruchomić ją ponownie.
Ustawienia utrwalania
Ustawienia te służą do kontrolowania temperatury utrwalania tonera odpowiednio do gramatury papieru.
Dotyczą papieru zwykłego, ekologicznego, dziurkowanego, pre-printu, firmowego, kolorowego i papieru dla typu użytkownika.
Dostępne są następujące opcje: „od 60 g/m2 do 89 g/m2” lub „od 90 g/m2 do 105 g/m2” („od 16 do 23 lb” lub „od 23+ do 28 lb”).

- Należy używać papieru wyłącznie z ustawionego tutaj zakresu gramatury. Nie wolno mieszać papieru zwykłego lub innego papieru spoza zakresu z papierem w podajniku.
- Dokonane zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu urządzenia. Aby uruchomić urządzenie ponownie, patrz „WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE ZASILANIA” w części „ZANIM ZACZNIESZ UŻYWAĆ”

Drukowanie Listy
Aby wybrać druk [Jednostronny] lub [Dwustronny] w trybie Druk Listy.
Usuń czarne smugi
Określ, czy korzystać z funkcji usuwania czarnych smug.
Funkcja usuwania czarnych smug jest dostępna dla opcji Skanuj oryginał, Kopia, Wysyłanie obrazów oraz Skanowanie na twardy dysk.
W przypadku włączenia funkcji usuwania czarnych smug, należy wybrać następujące opcje:

- Przetwarzanie czarnych cienkich smug
- Normalne
- Przetwarzanie czarnych cienkich i grubych smug

Wyświetl komunikat ostrzegawczy o wykryciu czarnych smug.
Wybierz tę opcję, aby wyświetlić komunikat ostrzegawczy w przypadku wykrycia czarnych smug przez podajnik dokumentów.
Powrót do początku