# NANOSZENIE SYGNATUR NA SKANOWANE ORYGINAŁY(ZNACZNIK WERYFIKACJI)

## Przegląd

Ta funkcja umożliwia nanoszenie sygnatur na poszczególne oryginały skanowane przy użyciu automatycznego podajnika dokumentów (ADF), co umożliwia potwierdzenie, że wszystkie oryginały zostały poprawnie zeskanowane.

- Funkcja znacznika weryfikacji wymaga zainstalowania opcjonalnego modułu pieczęci.
- W przypadku 2-stronnych oryginałów oznaczenie jest nanoszone dwukrotnie z przodu poszczególnych oryginałów.
- Jeśli podczas skanowania wystąpi błąd, oryginał, który nie został zeskanowany, może być oznaczony.
- Gdy znacznik „O” nanoszony na oryginały staje się słabo widoczny, należy wymienić toner modułu pieczęci.
  Informacje dotyczące procedury wymiany tonera modułu pieczęci dostępne są w części WYMIANA TONERA MODUŁU PIECZĘCI”.

## Obsługa

Ułóż oryginały w automatycznym podajniku dokumentów (ADF).

- AUTOMATYCZNY PODAJNIK DOKUMENTÓW (ADF)

Wybierz odbiorcę.

- WYWOŁYWANIE ODBIORCÓW Z KSIĄŻKI ADRESOWEJ
- WYŚWIETLANIE LISTY WYBRANYCH ODBIORCÓW
- UŻYWANIE NUMERU WYSZUKIWANIA DO WYWOŁANIA ODBIORCY
- RĘCZNE WPROWADZANIE ADRESU
- OKREŚLANIE FOLDERU SIECIOWEGO
- WYWOŁYWANIE ODBIORCÓW Z GLOBALNEJ KSIĄŻKI ADRESOWEJ
- KORZYSTANIE Z REJESTRU TRANSMISJI W CELU PONOWNEGO WYSŁANIA

Naciśnij przycisk [Znacznik Weryfikacji] na panelu sterowania lub przycisk [Inne], a następnie przycisk [Znacznik Weryfikacji].
Na odpowiedniej ikonie bądź odpowiednim polu wyboru wyświetlony zostanie symbol zaznaczenia.
Jeżeli naciśniesz przycisk [Inne], po zmianie ustawień naciśnij przycisk [Cofnij].
Anulowanie funkcji znacznika weryfikacji:
Aby usunąć symbol zaznaczenia, naciśnij przycisk [Znacznik Weryfikacji] na panelu sterowania lub przycisk [Inne], a następnie przycisk [Znacznik Weryfikacji].
Naciśnij przycisk [Start], aby rozpocząć skanowanie oryginału.
Naciśnij przycisk [Podgląd], aby wyświetlić podgląd obrazu przed wysłaniem faksu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „SPRAWDZANIE OBRAZU DO WYSŁANIA”. Nie można zmienić ustawień tej funkcji z poziomu okna podglądu.
Po zakończeniu skanowania i transmisji wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy.
Powrót do początku