# USTAWIENIA ADMINISTRACYJNE

Można konfigurować następujące funkcje skanera sieciowego.
Ustawienia zaawansowane
Wyłącz wybór Odpowiedz nadawcy
Wartości [Nazwa urządzenia] oraz [Adres dla odpowiedzi] służą do wskazania miejsca docelowego, do którego wysyłana jest wiadomość zwrotna. Jeśli Ustawienia administracyjne użytkownika są włączone i obie opcje [Wyłącz wybór Odpowiedz nadawcy] są ustawione na , wykorzystywane jest zwrotne miejsce docelowe określone w opcjach [Adres urządzenia] i [Adres Dla Odpowiedzi].
Nazewnictwo plików
Powoduje dodawanie łańcucha znaków widocznego w zaznaczonej opcji do nazw plików zawierających dane zeskanowanego obrazu.

- W przypadku wysyłania danych do tego samego miejsca docelowego dwa lub więcej razy, ustaw opcję [Unikatowy identyfikator] na , aby nie nadpisywać nowymi danymi danych zapisanych wcześniej.
- W przypadku wysyłania danych do komputera znajdującego się za granicą z wykorzystaniem funkcji faksu internetowego, ustaw opcję [Nazwa nadawcy] na .

Domyślny temat
Wprowadź temat wiadomości e-mail wysyłanej przy transmisji e-mail danych ze skanera sieciowego.
Automatycznie Dodawaj Informację o Zadaniu do Treści Wiadomości
W przypadku wysyłania wiadomości e-mail informacje o zadaniu zostaną automatycznie dodane do jej treści.
Dodaj Automatycznie Stopkę do Tekstu Wiadomości Poczty
W przypadku wysyłania wiadomości e-mail stopka zostanie dodana automatycznie.
Rejestracja stopki w poczcie
Wprowadź tekst, który zostanie wykorzystany jako stopka wiadomości.
Powrót do początku