# WYSYŁANIE FAKSU W TRYBIE FAKSU INTERNETOWEGO

## Przegląd

Przesyła faks w trybie faksu internetowego. Procedury tej można użyć również do transmisji przez Serwer SMTP.

- Jeśli podczas skanowania oryginałów pamięć zostanie zapełniona, pojawi się odpowiedni komunikat i skanowanie zostanie zatrzymane.
- Po zeskanowaniu wszystkich oryginałów na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Praca została zapisana.” wraz z numerem kontrolnym zadania. Numer ten umożliwia w razie potrzeby odnalezienie zadania w raporcie transakcji lub w raporcie funkcji wysyłania obrazów.
  Jeśli zadanie jest zadaniem transmisji rozsyłania, numer ten będzie również widoczny na przycisku zadania w oknie statusu zadań. Dlatego zaleca się zapisanie go, aby można było łatwo sprawdzić wynik operacji.
- Rejestracja Stopki w Poczcie: Ustawiony tekst jest automatycznie dołączany na końcu tekstu wiadomości e-mail. Jest to przydatna funkcja, gdy zachodzi potrzeba dodania określonego tekstu, takiej jak informacje na temat polityki bezpieczeństwa w firmie. Aby wprowadzić dołączany tekst, należy w „Trybie ustawień” wybrać kolejno opcje [Ustawienia Aplikacji], [Ustawienia Skanera Sieciowego], [Ustawienia Administracyjne], a następnie [Rejestracja Stopki w Poczcie]. (Niezbędne są uprawnienia administratora.)
  Należy wprowadzić maksymalnie 900 znaków. (Dołączany tekst nie wchodzi w skład maksymalnej liczby znaków, które można wprowadzić w wiadomości e-mail).
  Aby określić, czy dołączać tekst, w „Trybie ustawień” należy wybrać kolejno opcje [Ustawienia Aplikacji] → [Ustawienia Skanera Sieciowego] → [Ustawienia Administracyjne], a następnie [Dodaj Automatycznie Stopkę do Tekstu Wiadomości Poczty].

Jeśli adres domyślny skonfigurowano z poziomu "Trybu ustawień" → [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Wysyłania Obrazu] → [Ustawienia Skanowania] → [Adres domyślny] → [Ustawienie Adresu Domyślnego], nie można zmieniać trybu ani dodawać bądź zmieniać odbiorcy.
Aby przełączyć urządzenie do trybu faksu internetowego, należy nacisnąć przycisk [Anuluj] na panelu dotykowym, a następnie przeprowadzić transmisję.

## Obsługa

Ułóż oryginał.
Ułóż oryginał na tacy automatycznego podajnika dokumentów lub na szybie dokumentów.

- AUTOMATYCZNY PODAJNIK DOKUMENTÓW (ADF)
- SZYBA DOKUMENTÓW

Nie umieszczaj żadnych przedmiotów pod modułem wykrywania formatu oryginału. Zamknięcie automatycznego podajnika dokumentów w przypadku gdy znajdują się w nim przedmioty może spowodować uszkodzenie tarczy modułu wykrywania formatu oryginału i uniemożliwić prawidłowe rozpoznawanie formatu dokumentu.

- Oryginały w formacie A5 (5-1/2" x 8-1/2") należy ułożyć w orientacji pionowej ().
  W przypadku umieszczenia w orientacji poziomej () zostanie wykryty nieprawidłowy format.
  W przypadku formatu oryginału A5R (5-1/2" x 8-1/2"R) należy ręcznie wprowadzić informację o formacie oryginału.
  - USTAWIANIE FORMATU SKANOWANIA ORYGINAŁU W PRZEŁOŻENIU NA FORMAT PAPIERU

- Obracanie przy wysyłaniu

- Oryginały w formacie A4, B5R oraz A5R (8-1/2" x 11" i 5-1/2" x 8-1/2R) są obracane o 90 stopni i wysyłane odpowiednio w orientacji A4R, B5 oraz A5 (8-1/2" x 11"R i 5-1/2" x 8-1/2).
  (Obracanie przy wysyłaniu jest niedostępne w przypadku oryginałów w formacie A4R, B5 lub A5 (8-1/2" x 11"R lub 5-1/2" x 8-1/2").)

Wybierz odbiorcę.

- WYWOŁYWANIE ODBIORCÓW Z KSIĄŻKI ADRESOWEJ
- WYŚWIETLANIE LISTY WYBRANYCH ODBIORCÓW
- UŻYWANIE NUMERU WYSZUKIWANIA DO WYWOŁANIA ODBIORCY
- RĘCZNE WPROWADZANIE ADRESU
- OKREŚLANIE FOLDERU SIECIOWEGO
- WYWOŁYWANIE ODBIORCÓW Z GLOBALNEJ KSIĄŻKI ADRESOWEJ
- KORZYSTANIE Z REJESTRU TRANSMISJI W CELU PONOWNEGO WYSŁANIA

Na przycisku przyporządkowanym odbiorcy faksu internetowego będzie widoczna ikona .
Aby zmienić opcje [Temat], [Nazwa Pliku] lub [Tekst Podstaw.], naciśnij odpowiednie pole lub naciśnij przycisk [Opcje].

- ZMIANA TEMATU, NAZWY PLIKU I TREŚCI WIADOMOŚCI PRZY TRANSMISJI FAKSU INTERNETOWEGO

Naciśnij przycisk [Oryginał].
Można zmienić ustawienia ekspozycji, rozdzielczości, formatu pliku, trybu kolorowego i inne parametry.

- AUTOMATYCZNE SKANOWANIE OBU STRON ORYGINAŁU (2-STRONNY ORYGINAŁ)
- ZMIANA EKSPOZYCJI I TYPU OBRAZU ORYGINAŁU
- ZMIANA ROZDZIELCZOŚCI
- ZMIANA FORMATU W TRYBIE FAKSU INTERNETOWEGO
- ZMIANA TRYBU KOLOROWEGO
- Naciśnięcie przycisku [Inne] umożliwia konfigurację różnych funkcji, na przykład zbiorczego wysyłania dwóch stron oryginału na jednej stronie lub oryginałów zawierających strony w różnych formatach.

Naciśnij przycisk odpowiedniej orientacji.
Po wprowadzeniu ustawień naciśnij przycisk .
Naciśnij przycisk [Start], aby rozpocząć skanowanie oryginału.
Naciśnij przycisk [Podgląd], aby sprawdzić podgląd obrazu przed wysłaniem oryginału.

- Jeśli oryginał jest ułożony na szybie, na ekranie dotykowym pojawi się przycisk [Koniec].
  Jeśli oryginał składa się tylko z jednej strony, przejdź do kroku 8. Aby zeskanować więcej stron, przejdź do następnego kroku.
- Jeśli oryginał został włożony do podajnika, po zakończeniu skanowania wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy i wysyłanie rozpocznie się automatycznie.

Jeśli oryginał został ułożony na szybie dokumentów, należy zastąpić go następnym oryginałem i nacisnąć przycisk [Start].
Powtarzaj ten punkt, dopóki nie zostaną zeskanowane wszystkie oryginały.
Naciśnij przycisk [Koniec].
Wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy informujący o zakończeniu operacji.
Otwórz automatyczny podajnik dokumentów i usuń oryginał.

- Jeśli w ciągu jednej minuty od pojawienia się komunikatu potwierdzającego nie zostanie wykonana żadna czynność, skanowanie zakończy się automatycznie i operacja wysyłania zostanie zaprogramowana.
- Należy nacisnąć przycisk [Zmień ustaw.], aby zmienić ekspozycję, rozdzielczość, format skanowania i format przesyłania poszczególnych stron oryginału.
  Jeśli jednak w obszarze Inne wybrano opcję „2 w 1” lub „Card Shot”, podczas skanowania parzystej strony oryginału należy zmienić tylko ekspozycję.

Powrót do początku