# KORZYSTANIE Z DWÓCH URZĄDZEŃ DO WYKONYWANIA DUŻYCH WYDRUKÓW(DRUK W TANDEMIE)

## Przegląd

Do korzystania z tej funkcji wymagane są dwa urządzenia, które przeprowadzą druk w tandemie.
Dwa urządzenia podłączone do tej samej sieci służą do równoległego wykonania dużego zadania drukowania. Funkcja ta skraca czas drukowania w przypadku dużej ilości wydruków.
Aby korzystać z funkcji druku w tandemie, należy zarejestrować w sterowniku drukarki adres IP urządzenia podrzędnego, skonfigurowany w oknie [Ustawienia Systemowe] menu "Tryb ustawień" → [Kontrola Urządzenia] → [Ustawienia Połączenia Tandem].

- W środowisku Windows zadanie to jest wykonywane automatycznie po kliknięciu przycisku [Automatyczna konfiguracja] na karcie [Opcje] sterownika drukarki.
- W środowisku Macintosh zadanie to jest wykonywane automatycznie po kliknięciu przycisku [Tandem Settings].

W środowisku Macintosh funkcja ta jest dostępna tylko w przypadku korzystania z systemu Mac OS X.

## Obsługa

Windows
Kliknij kartę [Zaawansowane].
Kliknij pole wyboru [Tandem Print], pojawi się symbol zaznaczenia .
Funkcja druku w tandemie może być stosowana tylko wtedy, gdy sterownik drukarki został zainstalowany podczas instalacji własnej przy wybranej opcji [LPR Direct Print (Podaj adres/Automatyczne wyszukiwanie)] i przy zaznaczonej odpowiedzi [Tak] dla pytania "Czy chcesz korzystać z funkcji druku w tandemie?".

Macintosh
Wybierz opcję [Tandem Print].
Kliknij pole wyboru [Tandem Print], pojawi się symbol zaznaczenia .
Aby skorzystać z funkcji druku w tandemie wybierz używany protokół, zgodnie z komunikatem, który pojawi się na ekranie po dodaniu sterownika drukarki na karcie "Printer Setup Utility".
Powrót do początku