# SKANOWANIE CIENKIEGO ORYGINAŁU(TRYB WOLNEGO SKANOWANIA)

## Przegląd

Ta funkcja umożliwia zeskanowanie cienkich oryginałów przy pomocy automatycznego podajnika dokumentów (ADF). Pomaga ona zapobiegać zacinaniu się oryginałów.
Po wybraniu trybu wolnego skanowania skanowanie 2-stronne nie jest możliwe.

## Obsługa

Ułóż oryginały na tacy automatycznego podajnika dokumentów (ADF).
Ostrożnie wyreguluj prowadnice oryginału.

- AUTOMATYCZNY PODAJNIK DOKUMENTÓW (ADF)

Jeśli oryginały zostaną zbyt silnie dopchnięte, mogą się pozwijać i zaciąć.
Wybierz odbiorcę.

- WYWOŁYWANIE ODBIORCÓW Z KSIĄŻKI ADRESOWEJ
- WYŚWIETLANIE LISTY WYBRANYCH ODBIORCÓW
- UŻYWANIE NUMERU WYSZUKIWANIA DO WYWOŁANIA ODBIORCY
- RĘCZNE WPROWADZANIE ADRESU
- OKREŚLANIE FOLDERU SIECIOWEGO
- WYWOŁYWANIE ODBIORCÓW Z GLOBALNEJ KSIĄŻKI ADRESOWEJ
- KORZYSTANIE Z REJESTRU TRANSMISJI W CELU PONOWNEGO WYSŁANIA

Naciśnij przycisk [Inne], a następnie przycisk [Tryb Wolnego Skanowania].
Na ikonie wyświetlony zostanie symbol zaznaczenia.
Anulowanie trybu wolnego skanowania:
Naciśnij przycisk [Tryb Wolnego Skanowania], aby usunąć symbol zaznaczenia.
Po wprowadzeniu ustawień naciśnij przycisk [Cofnij].
Naciśnij przycisk [Start], aby rozpocząć skanowanie oryginału.
Naciśnij przycisk [Podgląd], aby wyświetlić podgląd obrazu przed wysłaniem faksu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „SPRAWDZANIE OBRAZU DO WYSŁANIA”. Nie można zmienić ustawień tej funkcji z poziomu okna podglądu.
Po zakończeniu skanowania i transmisji wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy.
Powrót do początku