# USTAWIENIA TRASOWANIA PRZYCHODZĄCEGO

## Przegląd

Dane odebrane za pomocą faksu lub faksu internetowego można przekierować zgodnie z zapisaną tabelą przekierowań.
Kiedy funkcja ta jest włączona, można również przesyłać odebrane faksy internetowe na określony adres e-mail bez ich drukowania.
Rejestracja tabeli przekierowań
Możesz zapisać oraz edytować tabelę przekierowań danych zawierającą ustawienia przekierowywania odebranych danych.
Można zapisać do 50 tabel.
W jednej tabeli można zapisać maksymalnie 500 kombinacji numeru nadawcy i adresu źródłowego.
We wszystkich tabelach przekierowań można łącznie zapisać maksymalnie 1000 miejsc docelowych.
Zapisać można maksymalnie 100 miejsc docelowych (serwer FTP/Komputer PC/Folder sieciowy).

Element | Opis
--- | ---
Nazwa tabeli przekierowań | Wprowadź nazwę tabeli przekierowań.
Wybór linii odbiorczej | Wybierz linię służącą do odbioru danych.
Ustawienie numeru/adresu nadawcy | Wybierz numer faksu nadawcy lub adres faksu internetowego. Przed wybraniem numeru lub adresu nadawcy należy zapisać numer lub adres docelowy. Aby przekierować wszystkie odebrane dane, wybierz opcję [Przekieruj Wszystkie Otrzymane Dane].
Dodaj | Wprowadź dane.
Numer/adres nadawcy używany w tabeli przekierowań | Wyświetla adres wybrany po naciśnięciu przycisku [Dodaj].
Usuń | Usuwa wybrany adres.
Miejsce docelowe 1/2/3 | Służy do określenia daty i miejsca docelowego na potrzeby przekierowania. Warunki przekierowania: służy do określenia warunków przekierowywania danych. Dzień tygodnia: służy do wyboru dnia tygodnia, w którym przekierowywanie danych ma się rozpocząć. Czas przekierowania: służy do określenia godziny, o której przekierowywanie danych ma się rozpocząć. Czas rozpoczęcia: służy do określenia godziny, o której przekierowywanie danych ma się rozpocząć. Czas zakończenia: służy do określenia godziny, o której przekierowywanie danych ma się zakończyć. Format: służy do określenia formatu przekierowywania danych.
Ustawienia miejsca docelowego | Wyświetla listę adresów, które mogą zostać wybrane jako miejsce docelowe. Aby wybrać miejsce docelowe, ustaw adres na .
Ustawienia miejsca docelowego (Wpis bezpośredni) | Służy do bezpośredniego wprowadzenia nazwy miejsca docelowego. Aby dodać miejsce docelowe do listy, naciśnij przycisk [Dodaj do odbiorców przekazywania].

Rejestracja numeru/adresu nadawcy
Służy do zapisania nowego numeru lub adresu nadawcy do wykorzystania w przypadku trasowania przychodzącego.

Element | Opis
--- | ---
Adres do wpisania | Wyświetla wprowadzony numer lub adres nadawcy.
Numer faksu | Służy do wprowadzenia numeru faksu, który ma zostać zapisany jako numer nadawcy. W przypadku wprowadzania więcej niż jednego numeru rozdziel je średnikiem (;) lub przecinkiem (,). Aby wyświetlić ekran globalnego wyszukiwania adresów, naciśnij przycisk [Globalne Wyszuk. Adresu].
Adres faksu internetowego | Służy do wprowadzenia adresu faksu internetowego, który ma zostać zapisany jako adres nadawcy. W przypadku wprowadzania więcej niż jednego numeru rozdziel je średnikiem (;) lub przecinkiem (,). Aby wyświetlić ekran globalnego wyszukiwania adresów, naciśnij przycisk [Globalne Wyszuk. Adresu].
Usuń | Usuwa wybrany numer lub adres nadawcy.
Dodaj do listy | Dodaje wprowadzony numer nadawcy do listy.

Ustawienia administracyjne
Zapisuje ustawienia administracyjne, które będą wykorzystywane w przypadku trasowania przychodzącego.

Element | Opis
--- | ---
Trasowanie przychodzące | Włącza funkcję trasowania przychodzącego.
Wyłącz rejestrację tabeli przekierowań | Wyłącza rejestrację tabeli przekierowań.
Wyłącz zmianę/usuwanie tabeli przekierowań | Wyłącza możliwość wprowadzania zmian w tabeli przekierowań.
Wyłącz zmianę warunków przekierowania | Wyłącza możliwość wprowadzania zmian w warunkach przekierowywania.
Wyłącz ustawienie przekierowań czasowych na panelu operacyjnym | Wyłącza w urządzeniu ustawienie czasowych przekierowań danych.
Ustawienie stylu drukowania | Ustawia styl drukowania odebranych danych. Jeśli wybierzesz opcję [Zawsze zapisuj] lub [Zapisuj tylko przy błędzie], musisz również wprowadzić nazwę pliku.
Zaprogramowane znaki | Określ znaki, które mają być dodane do nazwy pliku podczas zapisywania. Po wprowadzeniu "Znaku 1" i "Znaku 2" w opcji "Nazewnictwo plików od 1 do 7" znaki te są dodawane do nazwy pliku. Wprowadź do 64 znaków o pełnej/połówkowej szerokości.
Nazewnictwo plików od 1 do 7 | Określ informacje, które mają być zawarte w nazwie pliku podczas zapisywania.
W przypadku zapisu w książce adresowej zmień nazwę nadawcy na nazwę kontaktu. | W przypadku gdy nadawca jest zapisany w książce adresowej, informacja o nadawcy jest zmieniana na nazwę zapisaną w książce adresowej.

## Obsługa

Włącz funkcję [Trasowanie przychodzące].
Naciśnij w menu opcję [Ustawienia administracyjne].
Na ekranie ustawień włącz funkcję [Trasowanie przychodzące].
Zapisz numer lub adres nadawcy.
Wybierz opcję [Rejestracja numeru/adresu nadawcy] z menu.
Wprowadź numer lub adres docelowy, który chcesz zapisać.
Jeśli chcesz przekierowywać wszystkie otrzymane dane, nie musisz zapisywać numeru i adresu nadawcy oddzielnie.
Zapisz tabelę przekierowań.
Naciśnij w menu opcję [Ustawienia trasowania przychodzącego].
Na wyświetlonym ekranie naciśnij przycisk [Dodaj].
Kiedy zostanie wyświetlony ekran [Rejestracja tabeli], zapisz tabelę przekierowań.
Włącz zapisaną tabelę przekierowań.
Naciśnij w menu opcję [Ustawienia trasowania przychodzącego].
Określ nazwę tabeli przekierowań, którą chcesz ustawić na opcję . Aby określić warunki przekierowania, wybierz opcję [Przekaż według warunków dla odbiorców przekierowań 1-3] oraz opcję [Zawsze Przekazuj] lub [Przekazuj w Ustalonym Terminie]. W przypadku wybrania opcji [Przekazuj w Ustalonym Terminie] możesz z wyprzedzeniem ustawić datę i godzinę przekierowania danych.
Powrót do początku