# AUTOMATYCZNA KALIBRACJA KOLORU

Tutaj można skonfigurować ustawienia związane z funkcją drukowania.
Wykonuje automatyczną korektę koloru, jeżeli kolor kopii jest nieprawidłowy.
Urządzenie drukuje szablon testowy, który jest następnie skanowany, po czym wykonywana jest automatyczna korekta koloru.
Po naciśnięciu przycisku [Wykonaj] i wydrukowaniu szablonu testowego, pojawia się monit o rozpoczęcie automatycznej kalibracji.
Umieść szablon na szybie dokumentów jak na poniższym rysunku (tak, aby cienka linia na krawędzi strony była po lewej stronie).
Ułóż na szablonie testowym papier do kopiowania (około pięć kartek) o tym samym formacie, co szablon, delikatnie zamknij automatyczny podajnik dokumentów i naciśnij przycisk [Wykonaj].

- Przed wykonaniem Automatycznej kalibracji kolorów sprawdź, czy dostosowanie rejestracji jest prawidłowe.
  Jeśli dostosowanie rejestracji jest nieprawidłowe, wykonaj czynności opisane w części „Dostosowanie Rejestracji.”
- Jeśli po wykonaniu Automatycznej Kalibracji Koloru kolor nadal jest wyblakły, odpowiednie rezultaty może dać ponowne powtórzenie procedury kalibracyjnej.

Powrót do początku