# DRUKOWANIE NA NIEWŁAŚCIWEJ STRONIE ARKUSZA PAPIERU

Sprawdź | Rozwiązanie
--- | ---
Czy papier jest załadowany w odpowiednią stronę stroną przeznaczoną do zadruku? | Sprawdź, czy papier jest załadowany tak, aby drukowanie odbywało się po właściwej stronie. Podajnik 1 do 4: Załaduj papier stroną do zadruku skierowaną do góry*. Podajnik boczny i podajnik 5: Załaduj papier stroną do zadruku skierowaną w dół*. * Papier „Pre-Print” i „Papier firmowy” załaduj odwrotnie. (Poza przypadkiem, kiedy w ustawieniach systemu jest włączona opcja [Wyłączenie dupleksu] (administrator). Więcej informacji o trybie ustawień można uzyskać od administratora.)

Powrót do początku