# PRZEKAZYWANIE OTRZYMANYCH DANYCH FAKSÓW INTERNETOWYCH(PRZEKAZYWANIE DANYCH FAKSÓW)

## Przegląd

Jeśli wydruk będzie niemożliwy z powodu braku papieru lub toneru, odebrane faksy internetowe są przekazywane na inny, uprzednio zarejestrowany adres faksu internetowego (w tym adres serwera SMTP).

- Przekazywanie będzie niemożliwe, jeśli nie odebrano faksów albo nie zaprogramowano numeru faksu odbiorcy.
- Jeśli pierwsze strony przekierowanego faksu zostały prawidłowo wydrukowane, przekierowane zostaną tylko te strony, które nie zostały wydrukowane.
- Jeśli przekazywanie się nie powiodło, ponieważ transmisja została anulowana lub wystąpił błąd komunikacji, faksy, które miały zostać przekazane, powrócą do kolejki zadań urządzenia.
- Jeśli po naciśnięciu przycisku [OK] wyświetlone zostanie okno z prośbą o podanie hasła, oznacza to, że funkcja „Ustawienia wstrzymania wydruku otrzymanych danych” jest włączona. Wprowadź hasło przy użyciu przycisków numerycznych, aby rozpocząć przekierowanie.
  - DRUKOWANIE FAKSU ZABEZPIECZONEGO HASŁEM (Ustawienia wstrzymania wydruku otrzymanych danych)

## Obsługa

Naciśnij przycisk [Tryb ustawień] na ekranie głównym.
Naciśnij przycisk [Odbiór/Przesł. Dalej Danych Faksu].
Naciśnij przycisk [Ustawienia Faksu Internetowego].
Naciśnij przycisk [Wykonaj] w obszarze [Przekaż odebrane dane], aby rozpocząć przekazywanie.
Powrót do początku