# USTAWIENIE DRUKU Z MFP (FTP)

Z panelu sterowania urządzenia można uzyskać dostęp do serwera FTP i wybrać zapisane na serwerze dane do druku.

- Przycisk [Dodaj]
  Dodaje nowy serwer FTP.
- Lista
  Wyświetla listę aktualnie zapisanych serwerów FTP.

Zapisz serwer FTP
Po naciśnięciu przycisku [Dodaj] pojawia się ekran rejestracji. Można zapisać do 20 aplikacji.
Informacje na temat ustawień można znaleźć w części „Ustawienia”.
Edytuj lub usuń serwer FTP
Naciśnięcie tytułu na liście spowoduje wyświetlenie ekranu edycji tego serwera FTP.
Aby usunąć serwer, naciśnij przycisk [Usuń].
Ustawienia

Element | Opis
--- | ---
Nazwa | Wprowadź nazwę wyświetlaną na panelu sterowania urządzenia.
Serwer FTP | Wprowadź adres IP lub nazwę hosta serwera FTP.
Katalog | Wprowadź katalog docelowy serwera FTP.
Włącz autoryzację użytkownika | Włącza autoryzację użytkownika. Urządzenie będzie wymagać podania nazwy użytkownika i hasła.
Nazwa Użytkownika | Wprowadź nazwę użytkownika na potrzeby zalogowania się na serwerze FTP.
Hasło | Wprowadź hasło na potrzeby zalogowania się na serwerze FTP. Aby zmienić hasło, wybierz opcję [Zmień hasło] i wprowadź nowe hasło w polu tekstowym.
Włącz SSL | Włącza szyfrowanie przesyłanych danych z wykorzystaniem protokołu SSL.

Powrót do początku