# PROGRAMOWANIE USTAWIEŃ SKANOWANIA(PROGRAM)

## Przegląd

Ta funkcja służy do zbiorczego zapisywania różnych ustawień w jednym programie. Zapisany program można później w prosty sposób wywołać.
Przypuśćmy, że dokumenty w formacie A4 (8 1/2" x 11") są skanowane raz w miesiącu do pliku i wysyłane do oddziałów firmy.

- Te same dokumenty są wysyłane do wszystkich oddziałów.
- Poszczególne strony dokumentu są wysyłane kolejno.
- Przed wysłaniem usuwane są z dokumentów smugi przy krawędziach.

Jeśli nie zapisano programu prac | Jeśli zapisano program prac
--- | ---
Wprowadź adresy poszczególnych oddziałów firmy. Wybierz opcję Skanowanie książki. Wybierz funkcję Usuń. Naciśnij przycisk [Start]. Zeskanuj i wyślij oryginał. | Naciśnij przycisk zapisanego programu. Naciśnij przycisk [Start] Zeskanuj i wyślij oryginał.
Co miesiąc wysłanie dokumentów zajmuje dużo czasu, ponieważ konieczne jest skonfigurowanie wszystkich opisanych wyżej ustawień. Ponadto podczas wprowadzania ustawień zdarzają się błędy. | Po zapisaniu programu ustawienia można łatwo wybrać, po prostu naciskając przycisk programu. Ponadto wysyłanie odbywa się zgodnie z ustawieniami zapisanymi w pamięci, dzięki czemu nie ma możliwości popełnienia błędu.

Konfigurowanie programu:
Naciśnij przycisk [Zapisz Program - Skonfiguruj Aktualny Zapis] na panelu sterowania, wyświetlany w każdym oknie dowolnego trybu.

- Ustawienia zapisane w programie będą przechowywane nawet po wykorzystaniu programu do wysyłania. Tych samych ustawień można używać wielokrotnie dla różnych operacji wysyłania.
- W programach nie można zapisać następujących pozycji:
  - Naciśnięcie przycisku [Głośnik]
  - Formaty niestandardowe
  - Card shot
  - Zmiany stron i nieokreślone usunięcia podczas podglądu
  - Wprowadzanie metadanych
  - Ustawienia wysyłania
  - Wybierz Własną Nazwę
- Można zapisać do 48 programów.
- W jednym programie można zapisać maksymalnie 500 odbiorców.
- Jeżeli adresy dodatkowe i hasła są ustawione w programie w formie odbiorców z F-kodem, wszystkie adresy dodatkowe i hasła są rejestrowane.

Tej funkcji nie można używać w trybie wprowadzania danych.

## Obsługa

Ułóż oryginał i naciśnij przycisk [Wywołaj program] na panelu sterowania.
W zależności od funkcji użytej w programie ułóż oryginał w automatycznym podajniku dokumentów (ADF) lub na szybie dokumentów.

- AUTOMATYCZNY PODAJNIK DOKUMENTÓW (ADF)
- SZYBA DOKUMENTÓW

Naciśnij przycisk wybranego programu.
Skonfiguruj dodatkowe ustawienia.
Dla wywoływanego programu należy dodatkowo skonfigurować następujące ustawienia:

- Ustawienia obrazu: Format Skan.
- Format Przesł., Format Pliku, Tryb Kolorowy
- Ustawienia wysyłania
- Inne: Wysyłanie sterowane zegarem, Card Shot, Plik, Przechowywanie tymczasowe, Raport transakcji

Jeśli ustawienia są zapisane w programie, nie można ich dodatkowo wybrać.
Naciśnij przycisk [Start], aby rozpocząć skanowanie oryginału.
Naciśnij przycisk [Podgląd], aby wyświetlić podgląd obrazu przed wysłaniem faksu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „SPRAWDZANIE OBRAZU DO WYSŁANIA”.

- Po zakończeniu skanowania i transmisji wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy.
- Jeśli oryginał został umieszczony na szybie dokumentów, należy skanować po jednej stronie naraz.
  Po zakończeniu skanowania umieść następny oryginał i naciśnij przycisk [Start].
  Powtarzaj te czynności, aż wszystkie strony zostaną zeskanowane, a następnie naciśnij przycisk [Koniec].

Powrót do początku