# USTAWIENIE DRUKU Z MFP (SMB)

Umożliwia uzyskanie dostępu do folderu sieciowego z panelu sterowania urządzenia i wybranie do druku danych zapisanych w tym folderze.

- Przycisk [Dodaj]
  Dodaje nowy folder sieciowy.
- Lista
  Wyświetla listę aktualnie zapisanych folderów sieciowych.

Zapisz folder sieciowy
Po naciśnięciu przycisku [Dodaj] pojawia się ekran rejestracji. Można zapisać do 20 aplikacji.
Informacje na temat ustawień można znaleźć w części „Ustawienia”.
Edytuj lub usuń folder sieciowy
Naciśnięcie tytułu na liście spowoduje wyświetlenie ekranu edycji tego folderu sieciowego.
Aby usunąć folder, naciśnij przycisk [Usuń].
Ustawienia

Element | Opis
--- | ---
Nazwa | Wprowadź nazwę wyświetlaną na panelu sterowania urządzenia.
Ścieżka folderu | Wprowadź ścieżkę do folderu sieciowego.
Włącz autoryzację użytkownika | Włącza autoryzację użytkownika. Urządzenie będzie wymagać podania nazwy użytkownika i hasła.
Nazwa Użytkownika | Wprowadź nazwę użytkownika na potrzeby logowania do folderu sieciowego.
Hasło | Wprowadź hasło na potrzeby logowania do folderu sieciowego. Aby zmienić hasło, wybierz opcję [Zmień hasło] i wprowadź nowe hasło w polu tekstowym.

Powrót do początku