# ZMIANA FORMATU W TRYBIE FAKSU INTERNETOWEGO

## Przegląd

Istnieje możliwość zmiany formatu pliku (typu pliku i trybu kompresji) używanego podczas wysyłania zeskanowanego obrazu w trybie faksu internetowego.
Zgodnie z ustawieniem standardowym faksy internetowe są wysyłane w formacie [TIFF-F]. Jeśli odbierający faks internetowy nie jest w pełni zgodny ze standardem (jest tylko częściowo zgodny), należy wybrać format [TIFF-S].
Jeśli wybrany jest tryb [TIFF-S], ustawienia transmisji są ograniczone w następujący sposób:

- Rozdzielczość: Dostępne ustawienia to [200x100dpi] i [200x200dpi].
  Jeśli tryb [TIFF-S] zostanie wybrany po uprzednim ustawieniu rozdzielczości [200x400dpi], [400x400dpi] lub [600x600dpi], rozdzielczość zostanie automatycznie zmieniona na [200x200dpi].
- Format przesłania: Zawsze A4R (8-1/2" x 11"R).
  Jeśli tryb [TIFF-S] zostanie wybrany po uprzedniej zmianie formatu wysyłania, format wysyłania zostanie automatycznie zmieniony na A4R (8-1/2" x 11"R). W przypadku skanowania formatu większego niż A4 (8-1/2" x 11") format zostanie automatycznie zmniejszony do formatu A4R (8-1/2" x 11"R). Jeśli ten format został uwzględniony w transmisji rozsyłania, obraz będzie transmitowany do wszystkich miejsc docelowych w formacie A4R (8-1/2" x 11"R).
- Inne: W przypadku ustawienia proporcji i wprowadzenia formatu oryginału nie można używać funkcji Skanowanie książki, Card Shot, 2 w 1, 4 w 1 ani Oryginał o Różnych Formatach.

## Obsługa

Naciśnij przycisk [Format Pliku].
Naciśnij przycisk [TIFF-S] lub [TIFF-F], aby ustawić format pliku.
Jeśli został wybrany format [TIFF-F], należy wybrać tryb kompresji.
Po wprowadzeniu ustawień naciśnij przycisk .
Powrót do początku