# USTAWIENIA PRZEKAZYWANIA WEWNĘTRZNEGO (ZAPISYWANIE NA TWARDYM DYSKU)

Konfiguruj ustawienia zapisu otrzymanych faksów na twardym dysku.

Element | Opis
--- | ---
Automatyczny zapis otrzymanych faksów na twardym dysku | Określ, czy otrzymane faksy mają być zapisywane na twardym dysku.
Określ, które faksy mają być zapisane | Wybierz faksy, które mają być zapisane. Wybierz linie od 1 do 3 oraz opcję Faks internetowy.
Wybór folderu | Wybierz folder zapisu otrzymanych faksów. Wprowadź nazwę folderu nie dłuższą niż 32 znaki o pełnej/połówkowej szerokości.
Włącz/wyłącz opcję zapisu do folderów według daty | Skonfiguruj ustawienia, aby foldery i otrzymane faksy były zapisywane według daty.
Ustawienia drukowania otrzymanych faksów | Skonfiguruj ustawienia drukowania otrzymanych faksów. Zapisz i drukuj: Zapisuj otrzymane faksy na twardym dysku i drukuj je. Wydruk tylko po wystąpieniu błędu: Drukuj otrzymany faks, gdy zapisywanie nie powiodło się. Zapisz w skrzynce błędów przekierowania wewnętrznego po wystąpieniu błędu: Zapisz faks w skrzynce błędów przekierowania wewnętrznego, gdy zapisywanie nie powiodło się.
Format Pliku | Wybierz format pliku dla przekierowania wewnętrznego.
Zaprogramowane znaki | Określ znaki, które mają być dodane do nazwy pliku podczas zapisywania. Po wprowadzeniu "Znaku 1" i "Znaku 2" w opcji "Nazewnictwo plików od 1 do 7" znaki te są dodawane do nazwy pliku. Wprowadź do 64 znaków o pełnej/połówkowej szerokości.
Nazewnictwo plików od 1 do 7 | Określ informacje, które mają być zawarte w nazwie pliku podczas zapisywania.
Ustawienia powiadamiania o odbiorze | Określ, czy powiadomienie o otrzymaniu faksu ma być wysłane za pomocą wiadomości e-mail.
Adres powiadomienia | Wyświetla adres, na który wysyłane jest powiadomienie.
Wpis bezpośredni | Wprowadź adres powiadomienia. Wpisz adres o długości do 1500 znaków o pełnej/połówkowej szerokości.
Globalne Wyszuk. Adresu | Wybierz adres z listy globalnych adresów.
Dodaj do listy | Bezpośrednio wprowadzony adres lub adres znaleziony przy użyciu funkcji globalnego wyszukiwania jest zapisywany jako adres powiadomienia.

Powrót do początku