# WYSYŁANIE TEGO SAMEGO OBRAZU DO WIELU ODBIORCÓW(TRANSMISJA ROZSYŁANIA)

## Przegląd

Istnieje możliwość wysłania tego samego zeskanowanego obrazu w ramach pojedynczej operacji do wielu miejsc docelowych trybu skanowania, faksu internetowego i faksu.
Dzięki jednej operacji możesz przesłać dane do maksymalnie 500 miejsc docelowych, uwzględniając zarezerwowane zadania przesyłania. Przykładowo, jeśli podczas transmisji rozsyłania 450 zadań jest już zarezerwowanych, dane można przesłać do maksymalnie 50 miejsc docelowych.
Wygodnie jest zapisać miejsca docelowe używane często do transmisji rozsyłania jako kontakty lub grupy.
W ramach jednego kontaktu można zapisać maksymalnie 500 miejsc docelowych. W celu wywołania wielu numerów faksów podczas operacji rozsyłania wystarczy nacisnąć przycisk kontaktu lub grupy.
Faksy można również wysyłać przy użyciu przycisku wyboru bezpośredniego, ustawiając pole wyboru dla opcji [Skonfiguruj Adres Jako Często Używany], aby wybrać podczas rejestrowania adresu. Aby tymczasowo usunąć miejsce docelowe z listy zapisanych adresów, należy otworzyć okno potwierdzenia szczegółów i usunąć miejsce docelowe z poziomu tego okna.
Dane są transmitowane, z pominięciem łączy do adresów dla funkcji "Skanuj do FTP" i "Skanuj do folderu sieciowego".

- Jeśli oryginał jest kolorowy i wybrano tryb kolorowy „Pełny Kolor”, oryginał zostanie wysłany do miejsc docelowych trybu faksu internetowego i faksu w trybie Mono2. Długi oryginał też jest wysyłany w trybie Mono2.
- Aby wysłać ten sam obraz na adres faksu do wszystkich miejsc docelowych, należy nacisnąć przycisk [Wyślij ten sam obraz na adres faksu] na panelu sterowania.

Aby zarejestrować odbiorców w kontakcie lub grupie:
Naciśnij przycisk [Zarejestruj/Edytuj Adres] w oknie podstawowym lub w oknie książki adresowej na panelu sterowania. Możesz również nacisnąć ikonę [Zarejestruj/Edytuj Adres W Książce Adresowej], znajdującą się na ekranie głównym. Więcej informacji można znaleźć w częściach "ZAPISYWANIE ADRESÓW Z POZIOMU WPISÓW BEZPOŚREDNICH" i "ZAPISYWANIE ADRESÓW Z POZIOMU FUNKCJI GLOBALNEGO WYSZUKIWANIA" lub "ZAPISYWANIE GRUP".

## Obsługa

Ułóż oryginał.
Ułóż oryginał na tacy automatycznego podajnika dokumentów lub na szybie dokumentów.

- AUTOMATYCZNY PODAJNIK DOKUMENTÓW (ADF)
- SZYBA DOKUMENTÓW

Określ wszystkich odbiorców.

- WYWOŁYWANIE ODBIORCÓW Z KSIĄŻKI ADRESOWEJ
- WYŚWIETLANIE LISTY WYBRANYCH ODBIORCÓW
- UŻYWANIE NUMERU WYSZUKIWANIA DO WYWOŁANIA ODBIORCY
- RĘCZNE WPROWADZANIE ADRESU
- OKREŚLANIE FOLDERU SIECIOWEGO
- WYWOŁYWANIE ODBIORCÓW Z GLOBALNEJ KSIĄŻKI ADRESOWEJ
- KORZYSTANIE Z REJESTRU TRANSMISJI W CELU PONOWNEGO WYSŁANIA

- Przyciski wyboru bezpośredniego, których nie można używać podczas operacji rozsyłania, są wyświetlone na szaro i nie można ich wybrać.
- Jeśli w ramach transmisji rozsyłania wybrany będzie adres przypisany do funkcji Skanowanie do FTP lub Skanowanie do folderu sieciowego, operacja wysyłania łącza w wiadomości e-mail nie zostanie przeprowadzona.

- Aby przełączać typy dostarczania (Do/Cc/Bcc), naciśnij .
- Jeśli w „Trybie ustawień” jest włączona opcja [Ustawienia Wysył. Obrazów] → [Ustawienia Operacji] → [Ustawienia Domyślne] → [Podaj Nast. Klucz Adresowy przy Ust. Komun], przed ustawieniem kolejnego odbiorcy należy nacisnąć .
- Aby wysłać ten sam obraz (Mono2), co obraz wysłany na adres faksu do wszystkich odbiorców, należy nacisnąć przycisk [Wyślij ten sam obraz na adres faksu] na panelu sterowania.
- Aby wysłać ten sam obraz (Mono2), co obraz wysłany na adres faksu internetowego do wszystkich odbiorców, należy nacisnąć przycisk [Wyślij ten sam obraz na adres I-faksu] na panelu sterowania.

Naciśnij przycisk [Potwierdź adres] na panelu sterowania.
Potwierdź odbiorcę.
Anulowanie ustawionego miejsca docelowego:
Naciśnij przycisk miejsca docelowego, które ma zostać usunięte, aby wyczyścić jego zaznaczenie.
Naciśnij przycisk [Start], aby rozpocząć skanowanie oryginału.
Naciśnij przycisk [Podgląd], aby wyświetlić podgląd obrazu przed wysłaniem faksu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „SPRAWDZANIE OBRAZU DO WYSŁANIA”.

- Jeśli oryginały zostały włożone do podajnika dokumentów, wszystkie strony zostaną zeskanowane.
  Po zakończeniu skanowania i transmisji wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy.
- Jeśli oryginał został umieszczony na szybie dokumentów, należy skanować po jednej stronie naraz.
  Po zakończeniu skanowania ułóż następny oryginał i naciśnij przycisk [Start]. Powtarzaj te czynności, aż wszystkie strony zostaną zeskanowane, a następnie naciśnij przycisk [Koniec].
  Po zakończeniu transmisji wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy.

Powrót do początku