# BRAK TRANSMISJI

Jeśli przy pomocy tej instrukcji nie można rozwiązać występującego problemu, należy nacisnąć przycisk [ZASILANIE], a następnie przełączyć główny włącznik zasilania do pozycji „”. Poczekaj przynajmniej 10 sekund, a następnie ustaw główny włącznik zasilania w pozycji „”. Kiedy kontrolka zasilania zmieni kolor na zielony, należy nacisnąć przycisk [ZASILANIE].
Jeśli kolor tła wyświetlacza statusu zadania znajdującego się w prawym górnym rogu panelu dotykowego nie jest szary, nie należy wyłączać zasilania urządzenia ani odłączać kabla zasilającego. Może to zniszczyć dysk twardy lub spowodować utratę zachowywanych lub otrzymanych danych.

Sprawdź | Rozwiązanie
--- | ---
Czy wybrane zostało odpowiednie miejsce docelowe? Czy odpowiednia informacja (adres e-mail lub informacja o serwerze FTP) została zachowana dla tego miejsca docelowego? | Upewnij się, że została zachowana prawidłowa informacja dla miejsca docelowego i że miejsce docelowe jest prawidłowo wybrane. Jeśli wysłanie przez e-mail (Skanowanie do E-mail) nie powiodło się, komunikat o błędzie może zostać wysłany na podany adres e-mail administratora. Ta informacja może być pomocna w znalezieniu przyczyny problemu.
Czy plik obrazu przekracza limit załącznika e-mail ustawiony w trybie ustawień (administrator)? | Zapytaj administratora. Jeśli administrator ustawił limit rozmiaru transmitowanych plików, nie można przesyłać plików przekraczających ten limit.
Czy rozmiar załączanego pliku obrazu przekracza limit serwera pocztowego? (Skanowanie do E-mail.) | Zmniejsz rozmiar załącznika (zmniejsz liczbę skanowanych stron) do jednorazowego przesłania pocztą elektroniczną. Rozmiar załącznika można również zmniejszyć, skanując dokumenty w mniejszej rozdzielczości. Informacje na temat limitu wielkości załączników do poczty elektronicznej można uzyskać od administratora serwera pocztowego (lub dostawcy usług internetowych itp.).
Czy folder na komputerze docelowym został udostępniony, aby plik mógł być tam wysłany? (Skanowanie do folderu sieciowego.) | Jeśli folder docelowy nie został udostępniony, wybierz „udostępnij” we właściwościach folderu. Jeśli folder został przeniesiony lub zmieniony, ustawienie "udostępnij" mogło być skasowane.
Czy w urządzeniu włączone są [Ustawienia IPsec]? (Skanowanie do folderu sieciowego.) | Zapytaj administratora. Jeśli [Ustawienia IPsec] są włączone w trybie ustawień, skanowanie do folderu udostępnionego może być niemożliwe w niektórych środowiskach komputerów. „Trybie ustawień” → [Ochrona danych] → [Ustawienia IPsec]
Czy na szybie dokumentów ułożyłeś długi oryginał? | Ułóż oryginały na tacy automatycznego podajnika dokumentów (ADF). Nie można skanować długiego oryginału z szyby dokumentów.
Czy umieszczony oryginał jest złożony? | Postępując według instrukcji pojawiających się na wyświetlaczu, rozwiń oryginał, umieść go w automatycznym podajniku dokumentów (ADF) i ponownie go zeskanuj. Jeśli złożony oryginał zostanie umieszczony w automatycznym podajniku dokumentów (ADF), wystąpi błąd, a skanowanie zostanie anulowane w chwili wykrycia formatu oryginału podczas skanowania.

Powrót do początku