# USTAWIANIE TRYBÓW PRZY WIELU TYPACH ADRESÓW TRANSMISJI ROZSYŁANIA

W tej części omówiono ustawienia, o których należy pamiętać w przypadku uwzględnienia w transmisji rozsyłania wielu typów adresów.
Gdy transmisja rozsyłania uwzględnia różne typy adresów (takie jak miejsca docelowe trybu skanowania i faksu internetowego), ustawienia są włączane dla wszystkich adresów, niezależnie od tego, który ekran trybu został użyty do ich skonfigurowania. Należy pamiętać o następujących wyjątkach:

Format przesyłania | Jeśli dla funkcji faksu internetowego ustawiony będzie format pliku [TIFF-S], możliwe będzie wysyłanie wyłącznie w formacie A4R (8-1/2" x 11"R). W przypadku skanowania oryginału o formacie większym niż A4 (8-1/2" x 11") zostanie on przed przesłaniem automatycznie zmniejszony do formatu A4R.
Rozdzielczość (obraz) | Strony są wysyłane przy użyciu ustawień skonfigurowanych dla poszczególnych trybów.
Format pliku (tryb kompresji pliku) | Tryb kompresji ustawiony w „Trybie ustawień” przy użyciu opcji [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Wysyłania obrazów] → [Ustawienia Skanowania] → [Ustawienia Skanowania] → [Tryb Kompresji przy Przesyłaniu] będzie używany dla wszystkich miejsc docelowych.
Skanowanie w kolorze | W trybie skanowania, jeśli jako tryb kolorowy ustawiono opcję [Pełny Kolor], oryginał zostanie wysłany w trybie Mono2 do miejsc docelowych faksu internetowego i w kolorze do miejsc docelowych skanowania. Licznik oryginałów
Licznik oryginałów | Jeśli przeprowadzana będzie transmisja rozsyłania obejmująca odbiorców, dla których ustawiono limit rozmiaru załącznika przy użyciu opcji [Ustawienie Maksymalnej Ilości Wysyłanych Danych] lub [Maks.
Rozmiar Załącz. | Danych (FTP/Komputer/Folder sieciowy)] (w „Trybie ustawień”, po wybraniu opcji [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Wysył. Obrazów] → [Ustawienia Skanowania] → [Ustawienia Skanowania] → [Tryb Kompresji przy Przesyłaniu]), ten limit będzie też obowiązywać dla odbiorców, dla których nie określono limitu.
2 w 1 | Ten tryb jest dostępny tylko dla faksu i faksu internetowego. Powiązany jest z trybem zawierającym odpowiednie funkcje.
Usuwanie koloru | Ten tryb jest dostępny tylko dla Skanera i Trybu wprowadzania danych. Powiązany jest z trybem zawierającym odpowiednie funkcje.

Powrót do początku