# USTAWIENIA SIECI BEZPRZEWODOWEJ

Umożliwia dostęp do sieci poprzez bezprzewodowe połączenie LAN.
Kliknięcie przycisku [Prześlij] powoduje zapisanie ustawień.
Ustawienia sieci bezprzewodowej
Włączanie i wyłączanie bezprzewodowej sieci LAN oraz wyświetlanie statusu bezprzewodowej sieci LAN.
Przełączanie typu połączenia
Przełączanie pomiędzy trybem infrastruktury i trybem punktu dostępowego zgodnie ze środowiskiem używanej sieci bezprzewodowej LAN.
Obecne Ustaw.
Wyświetlenie ustawień, takich jak identyfikator SSID bezprzewodowej sieci LAN oraz typ zabezpieczenia. W przypadku wyłączenia bezprzewodowej sieci LAN wyświetla się komunikat „--”.
Status sieci bezprzew
Wyświetlanie poziomów odbioru (maks. 100) adresów bezprzewodowej sieci LAN i adresów IP.
Wyświetlanie ekranu ustawień sieci bezprzewodowej
Kliknij przycisk [Ustawienia].
Na ekranie Ustawienia sieci bezprzewodowej można skonfigurować identyfikator SSID bezprzewodowej sieci LAN oraz ustawienia Typ zabezpieczenia, Szyfr. oraz Klucz bezpieczeństwa.
Inicjalizacja ustawień sieci bezprzewodowej
Kliknij przycisk [Rozpocznij].
Zostaną zainicjalizowane ustawienia SSID, Typ zabezpieczenia, Szyfr. oraz Klucz bezpieczeństwa.
Ekran Ustawienia sieci bezprzewodowej (Tryb punktu dostępowego)
Gdy opcja [Przełączanie typu połączenia] jest ustawiona na [Połącz. przew. siec. + Wi-Fi (w tryb punktu dostępowego)] lub [Tylko podłączenie kablowe], po kliknięciu przycisku [Ustawienia] wyświetli się ekran Ustawienia sieci bezprzewodowej (tryb punktu dostępowego).
Konfiguracja identyfikatora SSID bezprzewodowej sieci LAN oraz ustawień Typ zabezpieczenia, Szyfr. oraz Klucz bezpieczeństwa.
Kliknięcie przycisku [Prześlij] powoduje zapisanie ustawień.
SSID
Wprowadzanie identyfikatora SSID o długości do 32 znaków.
Typ zabezpieczenia
Wybór typu zabezpieczenia.
Szyfrowanie
Wybór typu szyfrowania.
Klucz bezpieczeństwa
Wprowadzanie klucza bezpieczeństwa.

Typ zabezpieczenia | Klucz bezpieczeństwa
--- | ---
WEP, 64-bitowy | 5 znaków lub 10-cyfrowa liczba zapisana w systemie szesnastkowym
WEP, 128-bitowy | 13 znaków lub 26-cyfrowa liczba zapisana w systemie szesnastkowym
WAP/WAP2 | Od 8 do 63 znaków lub 64-cyfrowa liczba zapisana w systemie szesnastkowym

Pokaż klucz bezpieczeństwa
Jeśli ta opcja jest włączona, wyświetli się klucz bezpieczeństwa.
Adres IP urządzenia
Wprowadź adres IP.
Kanał do użycia
Wybierz kanał do użycia z siecią bezprzewodową LAN.
Wysył. Danych wyjśc.
Użyj tego ustawienia dla trybu punktu dostępowego.
Szerokość pasma
Użyj tego ustawienia, gdy tryb komunikacji jest ustawiony na „11n”. Wybierz szerokość pasma.
Ustawienie zakresu dystrybucji adresu IP
Skonfiguruj zakres dystrybucji adresu IP.
Ekran Ustawienia sieci bezprzewodowej (tryb infrastruktury)
Jeśli opcja [Przełączanie typu połączenia] jest ustawiona na [Bezprzewodowo (tryb infrastruktury)] i kliknięto przycisk [Ustawienia], wyświetli się ekran ustawień sieci bezprzewodowej trybu infrastruktury.
Skonfiguruj identyfikator SSID, typ zabezpieczenia, szyfrowanie oraz klucz bezpieczeństwa dla bezprzewodowej sieci LAN.
Po kliknięciu przycisku [Prześlij] ustawienia zostaną zapisane.
Wyszukiwanie punktu dostępowego
Kliknij, aby wyszukać punkty dostępowe.
Gdy wyświetlone zostaną wyniki wyszukiwania, wybierz punkt dostępowy i kliknij [OK]. Ustawienia [SSID], [Typ zabezpieczenia] oraz [Szyfr.] są ustawiane automatycznie.
SSID
Wprowadzanie identyfikatora SSID o długości do 32 znaków..
Typ zabezpieczenia
Wybór typu zabezpieczenia.
Szyfrowanie
Wybór typu szyfrowania.
Klucz bezpieczeństwa
Wprowadzanie klucza bezpieczeństwa.

Typ zabezpieczenia | Klucz bezpieczeństwa
--- | ---
WEP, 64-bitowy | 5 znaków lub 10-cyfrowa liczba zapisana w systemie szesnastkowym
WEP, 128-bitowy | 13 znaków lub 26-cyfrowa liczba zapisana w systemie szesnastkowym
WAP/WAP2 | Od 8 do 63 znaków lub 64-cyfrowa liczba zapisana w systemie szesnastkowym

Pokaż klucz bezpieczeństwa
Jeśli ta opcja jest włączona, wyświetli się klucz bezpieczeństwa.
Powrót do początku