# ODCZYT LISTY ZADAŃ

Znaczenie poszczególnych ikon i komunikatów zadań widocznych w polu „Status” jest następujące:

- Ikony oznaczające typ zadania
- Komunikaty wyświetlane w polu „Status”

Ikony oznaczające typ zadania

| Zadanie drukowania (RGB/CMYK) |  | Zadanie kopiowania
| Zadanie skanowania do E-mail |  | Zadanie skanowania do FTP
| Zadanie skanowania do Folderu Sieciowego |  | Zadanie skanowania do komputera
| Zadanie transmisji faksu internetowego (z serwerem SMTP) |  | Zadanie transmisji faksu PC-I
| Zadanie drukowania pliku i skanowania na twardy dysk |  | Zadanie odbioru faksu internetowego (z serwerem SMTP)
| Zadanie transmisji rozsyłania* Zadanie trasowania przychodzącego |  | Zadanie kopiowania/drukowania w tandemie
| Zadanie ponownego drukowania wielu plików (połączonych w jeden plik) |  | Zadanie skanowania OSA

* Pojawia się w zadaniu transmisji wielomodowej.

Komunikaty wyświetlane w polu „Status”
Zadania w toku

Informacja | Status
--- | ---
„Drukowanie”” | Zadanie drukowania w toku
„Kopiow” | Zadanie kopiowania w toku
„Łączenie” | Łączenie
„Wysyłanie” | Wysyłanie
„Odbieranie” | Odbieranie
„Tel.” | Połączenie z drugą stroną przy użyciu telefonu wewnętrznego
„Zatrzymane” | Zadanie zostało zatrzymane.
„Komunikacja FAST w toku” | Komunikacja FAST w toku
„Brak tonera” | Brak tonera
„Brak papieru” | Brak papieru
„Zacięcie papieru” | Zacięcie papieru
„Oczekiwanie” | Oczekiwanie
„Nagrzewanie” | Nagrzewanie
„Limit” | Osiągnięto limit ustawiony dla konta
„Błąd” | Podczas realizacji zadania wystąpił błąd.

Zadanie zarezerwowane

Informacja | Status
--- | ---
„Oczekiwanie” | Zadanie oczekuje na realizację.
„Tryb Ponaw.” | Zadanie jest wykonywane ponownie z powodu wystąpienia błędu połączenia lub innego problemu.
„Oczekiwanie na potwierdzenie transmisji” | Oczekiwanie na potwierdzenie transmisji faksu internetowego
Widoczna data i godzina | Wysyłanie sterowane zegarem (widoczna jest ustawiona godzina).

Zadania ukończone

Informacja | Status
--- | ---
„OK” | Normalne zakończenie
„Wysł. OK” | Wysyłanie zostało zakończone.
[W pamięci] | Odbiór został zakończony, ale faks nie został wydrukowany. Otrzymane dane (wszystkie strony) nie zostały wydrukowane lub przekazane. (Otrzymane dane nie zostały usunięte.)
„Otrzymano” | Otrzymane dane faksu zostały wydrukowane. Faks został odebrany. Otrzymane dane (wszystkie pliki) zostały zapisane.
„Przenies. OK” | Otrzymane dane (wszystkie pliki) zostały przeniesione.
„Komunikacja FAST w toku” | Komunikacja FAST w toku
„Zatrzymane” | Zadanie zostało zatrzymane.
„Usuń” | Otrzymane dane zostały usunięte z poziomu okna testu obrazu.
„Liczba udanych transmisji/całkowita liczba transmisji OK” | Transmisja rozsyłania, operacja seryjnego pollingu lub trasowania przychodzącego została zakończona. Jeśli operacja rozsyłania do 3 spośród 5 odbiorców zakończy się powodzeniem, zostanie wyświetlony komunikat „003/005 OK”.
„Brak odpowiedzi” | Wystąpił błąd, ponieważ nie otrzymano odpowiedzi od odbiorcy.
„Zajęte” | Wystąpił błąd, ponieważ odbiorca jest zajęty.
„RAPORT OK” | Otrzymano odpowiedź „Odbiór zakończony pomyślnie”
„RAPORT NG” | Otrzymano odpowiedź „Błąd odbioru”
„BEZ RAPORTU” | Upłynął limit czasu otrzymania potwierdzenia
„Otrzymano e-mail” | Otrzymano wiadomość e-mail inną niż faks internetowy
„Odrzucono” | Faks został wysłany przez nadawcę, który został zablokowany przez funkcję antyspamowej listy numerów faksów.
„NGxxxxxx” | Wysyłanie/odbiór zakończony niepowodzeniem, ponieważ wystąpił błąd komunikacji (zamiast xxxxxx widoczny jest 6-cyfrowy kod błędu.)
„Błąd” | Podczas realizacji zadania wystąpił błąd.

Powrót do początku