# ROZPOCZYNANIE TRANSMISJI O OKREŚLONEJ GODZINIE(WYSYŁANIE STEROWANE ZEGAREM)

## Przegląd

Można określić godzinę, o której zostanie automatycznie przeprowadzona transmisja lub transmisja rozsyłania. Transmisja rozpocznie się automatycznie o ustawionej godzinie.
Ta funkcja jest przydatna w przypadku transmisji zaprogramowanych, transmisji rozsyłania lub innych wykonywanych podczas nieobecności użytkownika, w nocy lub w innych godzinach obowiązywania niskich opłat telefonicznych.

- Jeśli ustawiono zaprogramowaną operację wysyłania sterowaną zegarem, należy pozostawić główny włącznik zasilania w położeniu „”. Jeśli o ustawionej godzinie główny włącznik zasilania będzie się znajdował w położeniu „”, wysyłanie się nie odbędzie.
- Aby przeprowadzić wysyłanie sterowane zegarem, należy zeskanować dokument do pamięci podczas programowania operacji. Nie ma możliwości pozostawienia dokumentu w podajniku lub na szybie w celu zeskanowania go o zaprogramowanej godzinie transmisji.
- Równocześnie można zaprogramować maksymalnie 100 operacje wysyłania sterowanego zegarem.

- Ustawienia (ekspozycja, rozdzielczość i inne) zaprogramowane dla wysyłania sterowanego zegarem są automatycznie kasowane po zakończeniu wysyłania. (Jeśli jednak używana jest funkcja przechowywania dokumentów, zeskanowany obraz oryginału wraz z ustawieniami są przechowywane na twardym dysku.)
- Jeśli o ustawionym czasie inna operacja wysyłania będzie w trakcie, operacja sterowana zegarem rozpocznie się po zakończeniu bieżącej transmisji.
- Jeśli operacji sterowanej zegarem nadany zostanie priorytet w oknie statusu zadań, ustawienie czasu zostanie anulowane. Operacja transmisji rozpocznie się natychmiast po zakończeniu realizowanego zadania.
  - PRIORYTETOWE PRZETWARZANIE ZAREZERWOWANEGO ZADANIA
- Operację wysyłania można zaprogramować z tygodniowym wyprzedzeniem.
- Po określeniu ustawień transmisji sterowanej zegarem należy ją rozpocząć tak samo, jak inne zadania.
- Operację wysyłania sterowaną zegarem można anulować w oknie statusu zadań.

## Obsługa

Ułóż oryginał.
Ułóż oryginał na tacy automatycznego podajnika dokumentów lub na szybie dokumentów.

- AUTOMATYCZNY PODAJNIK DOKUMENTÓW (ADF)
- SZYBA DOKUMENTÓW

Wybierz odbiorcę.

- WYWOŁYWANIE ODBIORCÓW Z KSIĄŻKI ADRESOWEJ
- WYŚWIETLANIE LISTY WYBRANYCH ODBIORCÓW
- UŻYWANIE NUMERU WYSZUKIWANIA DO WYWOŁANIA ODBIORCY
- RĘCZNE WPROWADZANIE ADRESU
- OKREŚLANIE FOLDERU SIECIOWEGO
- WYWOŁYWANIE ODBIORCÓW Z GLOBALNEJ KSIĄŻKI ADRESOWEJ
- KORZYSTANIE Z REJESTRU TRANSMISJI W CELU PONOWNEGO WYSŁANIA

Naciśnij przycisk [Inne], a następnie przycisk [Timer].
Naciśnij przycisk [Wł.].
Wyświetlona zostanie aktualna godzina. Jeśli wyświetlona godzina jest nieprawidłowa, popraw ją w trybie ustawień przed rozpoczęciem zadania.

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYWANIA SKANERA SIECIOWEGO

Ustaw datę.
Naciśnij przycisk , aby określić godzinę (i minuty) w formacie 24-godzinnym.
Naciśnięcie przycisku w polu wartości liczbowej umożliwi bezpośredni wprowadzenie wartości liczbowej.
Po wprowadzeniu ustawień naciśnij przycisk .
Anulowanie ustawień wysyłania sterowanego zegarem:
Naciśnij przycisk [Wył.].
Naciśnij przycisk [Start], aby rozpocząć skanowanie oryginału.
Naciśnij przycisk [Podgląd], aby wyświetlić podgląd obrazu przed wysłaniem faksu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „SPRAWDZANIE OBRAZU DO WYSŁANIA”.

- Jeśli oryginały zostały włożone do podajnika dokumentów, wszystkie strony zostaną zeskanowane.
  Po zakończeniu skanowania wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy, a urządzenie przejdzie do trybu gotowości do wysłania danych.
- Jeśli oryginał został umieszczony na szybie dokumentów, należy skanować po jednej stronie naraz.
  Po zakończeniu skanowania umieść następny oryginał i naciśnij przycisk [Start].
  Powtarzaj te czynności, aż wszystkie strony zostaną zeskanowane, a następnie naciśnij przycisk [Koniec].
  Po zakończeniu skanowania wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy, a urządzenie przejdzie do trybu gotowości do wysłania danych.

Oryginał zostanie zeskanowany do pamięci. Nie ma możliwości zeskanowania oryginału o określonym czasie.
Powrót do początku