# ZMIANA ROZDZIELCZOŚCI

## Przegląd

Można skonfigurować ustawienie rozdzielczości.
Ustawianie rozdzielczości
W przypadku zwykłych oryginałów z tekstem rozdzielczość 200 x 200 dpi (200 x 100 dpi w trybie faksu internetowego) zapewnia uzyskanie wystarczająco czytelnego obrazu.
Przy skanowaniu zdjęć lub ilustracji wyraźny obraz zapewni ustawienie wysokiej rozdzielczości (rzędu 600 x 600 dpi).
Należy jednak pamiętać, że ustawienie wysokiej rozdzielczości powoduje znaczne powiększenie pliku, co w niektórych przypadkach może doprowadzić do tego, że transmisja będzie niemożliwa. W takim przypadku należy zmniejszyć liczbę stron lub wykonać inne czynności, które pozwolą zmniejszyć rozmiar pliku.

- ZMIANA FORMATU W TRYBIE SKANOWANIA LUB WPROWADZANIA DANYCH
- ZMIANA FORMATU W TRYBIE FAKSU INTERNETOWEGO
- USTAWIANIE FORMATU WYSYŁANIA OBRAZU

W przypadku korzystania z automatycznego podajnika dokumentów zmiana rozdzielczości po rozpoczęciu skanowania nie jest możliwa. (Jednak w przypadku trybu „Budowanie Pracy” w obszarze Inne ustawienie rozdzielczości należy zmieniać po włożeniu każdego nowego zestawu oryginałów).

- Podczas skanowania wielu oryginałów bezpośrednio z szyby należy zmieniać ustawienie rozdzielczości przy każdej zmianie strony na szybie.
- Jeśli w trybie faksu internetowego wybrany jest format pliku [TIFF-S], dostępne są tylko ustawienia [200x100dpi] lub [200x200dpi].

## Obsługa

Naciśnij przycisk [Rozdzielczość].
Naciśnij przycisk odpowiadający wybranej rozdzielczości.
Po wprowadzeniu ustawień naciśnij przycisk .
W przypadku wielu odbiorców i różnych trybów naciśnij przycisk w celu przełączenia trybu, aby ustawić rozdzielczość dla poszczególnych trybów.
Jednak miejsca docelowe „FTP/Komputer” oraz „Folder sieciowy” ustawione są w tym samym trybie.
Jeśli wybrano „E-mail”, „FTP/Komputer”, „Folder sieciowy”:
Jeśli wybrano Faks internetowy:
W trybie faksu internetowego zaznacz pole wyboru [Półtony] (), aby określić półtony. (Ta opcja jest niedostępna, gdy wybrano rozdzielczość [200x100dpi].)
Ta funkcja wysyła obraz w wyższej jakości podczas skanowania oryginału z wieloma obszarami w skali szarości, takiego jak fotografia lub kolorowa ilustracja.
Powrót do początku