# USTAWIENIA SIECIOWE

Poniżej znajduje się lista pozycji ustawień, domyślnych ustawień fabrycznych oraz nałożonych na nie ograniczeń.
W zależności od danych technicznych urządzenia i zainstalowanych urządzeń peryferyjnych, niektóre ustawienia mogą być niedostępne.
U: Wszyscy użytkownicy; A: Administrator systemu/Administrator

Element | Domyślne ustawienie fabryczne | U | A
--- | --- | --- | ---
| Ustawienia sieciowe
| Szybkie ustawienia
| Nie | Tak
| Ustawienia IPv4
| - | Nie | Tak
| Ustawienia IPv6
| - | Nie | Tak
| Ustawienia nazwy sieciowej
| - | Nie | Tak
| Ustawienia DNS
| - | Nie | Tak
| Konfiguracja SMTP
| - | Nie | Tak
| Konfiguracja LDAP
| - | Nie | Tak
| Ustawienia folderu publicznego/NAS
| - | Nie | Tak
| Ustawienia ogólne
| Nie | Tak
| Ustawienia ogólne
| Nie | Tak
| Drukowanie statusu po uruchomieniu
| Wyłączone | Nie | Tak
| Ustawienia sieciowe
| - | Nie | Tak
| Zresetuj kartę sieciową
| - | Nie | Tak
| Ustawienia protokołu
| Nie | Tak
| Ustawienia IPv4
| Nie | Tak
| DHCP/BOOTP
| Wyłączone | Nie | Tak
| RARP
| Wyłączone | Nie | Tak
| Ustawienia IPv6
| Nie | Tak
| IPv6
| Wyłączone | Nie | Tak
| DHCPv6
| Włączone | Nie | Tak
| Polecenie Ping
| Nie | Tak
| NetWare
| Nie | Tak
| Konfiguracja NetWare
| Nie | Tak
| NetWare
| Wyłączone | Nie | Tak
| Typ ramki
| 802.2 | Nie | Tak
| Tryb działania
| PSERVER | Nie | Tak
| Ustawienia PSERVER
| - | Nie | Tak
| Ustawienia RPRINTER
| - | Nie | Tak
| EtherTalk
| Nie | Tak
| Ustawienia EtherTalk
| Nie | Tak
| EtherTalk
| Wyłączone | Nie | Tak
| NetBIOS
| Nie | Tak
| Konfiguracja NetBIOS
| Nie | Tak
| NBT/WINS
| Wyłączone | Nie | Tak
| Konfiguracja usług
| Nie | Tak
| DNS
| - | Nie | Tak
| WINS
| - | Nie | Tak
| SMTP
| - | Nie | Tak
| SNMP
| - | Nie | Tak
| Kerberos
| - | Nie | Tak
| SNTP
| - | Nie | Tak
| mDNS
| - | Nie | Tak
| Ustawienia portu drukarki
| Nie | Tak
| LPD
| Nie | Tak
| Ustawienia LPD
| Nie | Tak
| LPD
| Włączone | Nie | Tak
| Limit czasu
| 0 sekundy | Nie | Tak
| Użyj nagłówka
| Wyłączone | Nie | Tak
| RAW
| Nie | Tak
| Ustawienia druku z wykorzystaniem portu RAW
| Nie | Tak
| Druk z wykorzystaniem portu RAW
| Włączone | Nie | Tak
| Numer portu
| 9100 | Nie | Tak
| Limit czasu
| 90 sekundy | Nie | Tak
| Używaj komunikacji dwukierunkowej
| Wyłączone | Nie | Tak
| WSD
| Nie | Tak
| Ustawienia WSD
| Nie | Tak
| Druk z wykorzystaniem portu WSD
| Włączone | Nie | Tak
| Użyj odnajdywania Multicast
| Włączone | Nie | Tak
| Konfiguracja LDAP
| Nie | Tak
| Konfiguracja LDAP
| Włączone | Nie | Tak
| Lista globalnych książek adresowych
| - | Nie | Tak
| Ustawienia folderu publicznego/NAS
| Nie | Tak
| Publiczny
| Wykorzystanie pamięci
| Dozwolone | Nie | Tak
| Współdzielone
| Wykorzystanie pamięci
| Dozwolone | Nie | Tak
| odbiór faksu
| Wykorzystanie pamięci
| Dozwolone | Nie | Tak
| Ustawienia Proxy
| Nie | Tak
| Adres serwera proxy
| - | Nie | Tak
| Nazwa Użytkownika
| - | Nie | Tak
| Hasło
| - | Nie | Tak
| Numer portu
| 8080 | Nie | Tak
| Adres bez użycia serwera proxy
| - | Nie | Tak
| Ustawienia sieci bezprzewodowej
| Nie | Tak
| Ustawienia sieci bezprzewodowej
| - | Nie | Tak
| Ekran Ustawienia sieci bezprzewodowej
| - | Nie | Tak
| Ustawienia dostępu przez protokół HTTP
| Nie | Tak
| Liczba użytkowników, którzy mogą się zalogować jednocześnie
| 32 | Nie | Tak
| Czas automatycznego wylogowania
| 60 | Nie | Tak
| Wyświetl zalogowanego użytkownika
| - | Nie | Tak

Powrót do początku