# DRUKOWANIE Z POCZĄTKOWYM PRZESUNIĘCIEM MARGINESU(MARGINES)

## Przegląd

Ta funkcja służy do przesunięcia drukowanego obrazu w celu zwiększenia marginesu przy lewej, prawej lub górnej krawędzi kartki.
Jeżeli zainstalowano finiszer lub finiszer siodłowy, funkcje zszywania i dziurkowania dostępne w urządzeniu mogą był wykorzystywane jednocześnie.
Jest to użyteczne, jeśli wydrukowany materiał ma być zszyty lub przedziurkowany, a miejsce łączenia wypada na zadrukowanym obszarze.

## Obsługa

Windows
Kliknij kartę [Główne] i wybierz opcję „Położenie grzbietu”.
Wybierz opcję „Przesunięcie marginesu”.
Wybierz z menu „Przesunięcie marginesu”. Jeśli chcesz skonfigurować inne ustawienie liczbowe, wybierz ustawienie z menu rozwijanego i kliknij przycisk [Ustawienia]. Kliknij przyciski lub bezpośrednio wprowadź liczbę.

Macintosh
Wybierz opcję [Printer Features] i okno „Położenie grzbietu”.
Wybierz opcję „Przesunięcie marginesu”.
Powrót do początku