# REGULACJA ROZDZIELCZOŚCI PODCZAS SKANOWANIA(ROZDZIELCZOŚĆ)

Ta funkcja służy do regulacji rozdzielczości podczas skanowania oryginału, umożliwiając drukowanie w wysokiej jakości lub szybkie drukowanie, zależnie od przeznaczenia wydruku.

- Rozdzielczość należy określić przed zeskanowaniem oryginału.
- Ustawienie rozdzielczości jest stosowane podczas wykonywania pełnowymiarowych, czarno-białych kopii.

Naciśnij przycisk [Inne], a następnie przycisk [Rozdzielczość Skanowania].
Ustaw rozdzielczość.
Rozdzielczość można ustawić zarówno dla podajnika dokumentów, jak i szyby.
Po wprowadzeniu ustawień naciśnij kolejno oraz przycisk [Cofnij].
W przypadku urządzeń MX-4140N/MX-5140N nie można zmienić rozdzielczości w automatycznym podajniku dokumentów (jest ustawiona na 600 x 600 dpi).
Ułóż oryginał i naciśnij przycisk [Podgląd].
Ułóż oryginał na tacy automatycznego podajnika dokumentów lub na szybie dokumentów.

- AUTOMATYCZNY PODAJNIK DOKUMENTÓW (ADF)
- SZYBA DOKUMENTÓW

Naciśnij przycisk [Kopiowanie Czarno-Białe], aby rozpocząć kopiowanie.
W przypadku wykonywania jednego zestawu kopii nie trzeba określać liczby kopii.
Wykonywanie dwóch lub większej liczby zestawów kopii:
Naciśnij przycisk liczby kopii, aby określić liczbę kopii.
Powrót do początku