# KOPIOWANIE BROSZUR(KOPIOWANIE KSIĄŻKOWE)

## Przegląd

Ta funkcja służy do kopiowania dwóch sąsiednich stron otwartej książki lub innego grubego dokumentu.
Kopie utworzone z użyciem tej funkcji można złożyć wzdłuż linii środkowej, aby sporządzić książeczkę.
Ta funkcja umożliwia przygotowanie w prosty sposób atrakcyjnej książeczki lub broszury.
Sposób układania oryginału

- Funkcję kopiowania książkowego należy wybrać przed zeskanowaniem oryginału.
- Na jedną kartkę zostaną skopiowane cztery strony oryginału. Jeśli liczba kopiowanych stron nie jest wielokrotnością liczby cztery, na końcu zostaną automatycznie dodane puste strony.
- Tę funkcję można łączyć z funkcją zszywania siodłowego lub składania, jeśli zainstalowano finiszer siodłowy.
- Włączenie funkcji kopiowania książkowego spowoduje automatyczne włączenie trybu kopiowania 2-stronnego.
  Jeśli wybrane będą ustawienia uniemożliwiające kopiowanie 2-stronne, funkcja kopiowania książkowego będzie niedostępna.

## Obsługa

Ułóż oryginał na szybie dokumentów.
Ułóż otwarte strony „pierwszego i ostatniego arkusza”.

- SZYBA DOKUMENTÓW

Naciśnij przycisk [Inne], a następnie przycisk [Kopiowanie Książkowe].
Wybierz położenie grzbietu.
Jeśli okładka nie jest wstawiana, naciśnij kolejno przyciski i [Cofnij]. Potem przejdź do punktu 5.
Anulowanie kopiowania książkowego:
Naciśnij przycisk [Wył.].
Jeśli wstawiana jest okładka, naciśnij przycisk [Ustawienie Okładki], a następnie przycisk [Wł.].
Aby wykonać kopię na arkuszu okładki, zaznacz pole wyboru [Kopia Okładki (2-Stronna)], aby pojawił się symbol .
Zmiana podajnika okładek:
Naciśnij przycisk [Podajnik Papieru], aby wyświetlić ekran wyboru podajnika. Naciśnij podajnik okładek na ekranie wyboru podajnika. Więcej informacji znajduje się w części „WYBÓR PODAJNIKA PAPIERU DO KOPIOWANIA”.

- Jeśli na okładce ma być wykonany nadruk, nie można używać naklejek, folii ani papieru indeksowego.
- To ustawienie jest niedostępnie, jeśli funkcja dodawania okładek/przekładek została wyłączona w trybie konfiguracji.

Po wprowadzeniu ustawień naciśnij kolejno oraz przycisk [Cofnij].
Naciśnij przycisk [Podgląd], aby zeskanować pierwszą stronę oryginału.
Urządzenie rozpocznie skanowanie oryginału.
Ułóż kolejne otwarte strony oryginału i naciśnij przycisk [Dodatk. Skanow.].
Powtarzaj ten krok, dopóki nie zostaną zeskanowane wszystkie strony oryginału.
Zeskanuj pozostałe strony oryginału w następującej kolejności:

1. Wewnętrzna strona okładki i pierwsza strona (sąsiednie strony)
2. Druga i trzecia strona (sąsiednie strony)
3. ...
4. Ostatnia strona i wewnętrzna strona tylnej okładki (sąsiednie strony)

Ustawień kopiowania nie można zmienić podczas skanowania dodatkowych stron.
Sprawdź podgląd obrazu na ekranie podglądu.
Sprawdź, czy wprowadzone ustawienia dają wymagane wyniki.
Anulowanie wszystkich ustawień:
Naciśnij przycisk [CA].
Naciśnij przycisk [Koniec Skan. Orygin.], aby rozpocząć kopiowanie.
W przypadku wykonywania jednego zestawu kopii nie trzeba określać liczby kopii.
Wykonywanie dwóch lub większej liczby zestawów kopii:
Naciśnij przycisk liczby kopii, aby określić liczbę kopii.
Powrót do początku