# KOPIOWANIE TYTUŁÓW NA PAPIER INDEKSOWY(KOPIOWANIE INDEKSÓW)

## Przegląd

Załaduj arkusz papieru indeksowego do podajnika bocznego i wykonaj kopię na pasku indeksu.
Przygotuj odpowiednie oryginały na tytuły na paskach indeksów.
Relacja miedzy oryginałami a papierem indeksowym
Kopiowanie na paski indeksów z bindowaniem z lewej strony

Oryginały | Układanie oryginałów | Ładowanie papieru indeksowego
--- | --- | ---

Kopiowanie na paski indeksów z bindowaniem z prawej strony

Oryginały | Układanie oryginałów | Ładowanie papieru indeksowego
--- | --- | ---

Funkcję kopiowania indeksów należy wybrać przed zeskanowaniem oryginału.
Zmiana domyślnej szerokości przesunięcia obrazu do celów kopiowania indeksów:
W „Trybie ustawień” wybierz kolejno opcje [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Kopiowania] → [Ustawienia Kopii] → [Początkowe Ustawienie Kopii Indeksów].
Domyślne przesunięcie obrazu może mieć wielkość od 0 mm do 20 mm (od 0" do 5/8"). Domyślne ustawienie fabryczne to 10 mm (1/2").

## Obsługa

Naciśnij przycisk [Inne], a następnie przycisk [Kopiowanie Indeksów].
Naciśnij przycisk [Wł.].
Ustaw szerokość przesunięcia obrazu (szerokość indeksu).

- Naciśnij przycisk z wartością liczbową odpowiadającą szerokości przesunięcia obrazu i wprowadź szerokość przesunięcia za pomocą przycisków numerycznych.
- Aby szybko ustawić format, określ najpierw wartość bliską wymaganej wartości za pomocą klawiatury numerycznej, a następnie naciśnij w celu dostosowania.

Po wprowadzeniu ustawień naciśnij kolejno oraz przycisk [Cofnij].
Anulowanie kopiowania indeksów:
Naciśnij przycisk [Wył.].
Załaduj papier indeksowy.
W przypadku używania podajnika bocznego włóż papier stroną do nadruku skierowaną w dół.
Włóż papier w taki sposób, aby krawędzie z paskami indeksu były podawane na końcu.
Po załadowaniu papieru indeksowego do podajnika bocznego skonfiguruj ustawienia tego podajnika, tak jak opisano w części „KOPIOWANIE Z UŻYCIEM PODAJNIKA BOCZNEGO”.
Szerokość papieru indeksowego może być równa szerokości papieru w formacie A4 (210 mm) plus 20 mm (lub papieru w formacie 8 1/2" x 11" (8 1/2") plus 5/8").
Ułóż oryginał i naciśnij przycisk [Podgląd].
Ułóż oryginał na tacy automatycznego podajnika dokumentów lub na szybie dokumentów.

- AUTOMATYCZNY PODAJNIK DOKUMENTÓW (ADF)
- SZYBA DOKUMENTÓW

Sprawdź podgląd obrazu na ekranie podglądu.
Sprawdź, czy wprowadzone ustawienia dają wymagane wyniki.
Anulowanie wszystkich ustawień:
Naciśnij przycisk [CA].
Naciśnij przycisk [Kopiowanie Kolorowe] lub [Kopiowanie Czarno-Białe], aby rozpocząć kopiowanie.
W przypadku wykonywania jednego zestawu kopii nie trzeba określać liczby kopii.
Wykonywanie dwóch lub większej liczby zestawów kopii:
Naciśnij przycisk liczby kopii, aby określić liczbę kopii.
Powrót do początku