# GÓRNA STRONA

W tej części opisano nazwy i funkcje poszczególnych elementów znajdujących się wewnątrz urządzenia.
×
Pojemnik z tonerem
Ten pojemnik zawiera toner.
Po wyczerpaniu zapasu tonera z pojemnika wymień go na nowy.
- WYMIANA POJEMNIKA Z TONEREM
×
Moduł utrwalania
W tym miejscu papier jest poddawany działaniu ciepła, aby utrwalić przeniesiony obraz.
Moduł utrwalania jest gorący. Ostrożnie usuwaj zacięty papier, aby się nie poparzyć.
×
Taśma transferowa
Podczas drukowania w kolorze cztery kolorowe obrazy z poszczególnych bębnów fotoprzewodzących są łączone na taśmie transferowej.
Podczas drukowania czarno-białego na taśmę transferową trafia tylko obraz z czarnego toneru.
Nie dotykaj i unikaj uszkodzenia taśmy transferowej.
Może to prowadzić do powstawania wadliwych obrazów.
×
Prawa pokrywa boczna
Otwórz tę pokrywę, aby usunąć zacięty papier.
×
Pokrywa modułu odwracającego
Ten moduł odwraca arkusze papieru podczas drukowania dwustronnego. Otwórz tę pokrywę, aby usunąć zacięty papier.
×
Wyłącznik główny
Użyj tego przełącznika, aby włączyć zasilanie urządzenia.
Podczas korzystania z funkcji faksu lub faksu internetowego włącznik główny powinien zawsze znajdować się w pozycji „”.
- WŁĄCZANIE ZASILANIA
×
Pojemnik na zużyty toner
Ten pojemnik gromadzi nadmiar toneru, który powstaje w trakcie drukowania.
- WYMIANA POJEMNIKA ZE ZUŻYTYM TONEREM
Wymienione pojemniki ze zużytym tonerem są zbierane przez technika serwisu.
×
Przycisk zwalniający pojemnik na zużyty toner
Naciśnij ten przycisk, gdy chcesz zwolnić blokadę pojemnika na zużyty toner, aby wymienić pojemnik lub wyczyścić moduł lasera.
- CZYSZCZENIE MODUŁU LASERA
– WYMIANA POJEMNIKA ZE ZUŻYTYM TONEREM
×
Uchwyt
Wyciągnij ten uchwyt i wykorzystaj do przemieszczania urządzenia.
×
Prawa pokrywa boczna podajnika papieru
Otwórz tę pokrywę, aby usunąć zacięty papier w podajniku 1 lub 2.
×
Prawa pokrywa boczna podstawy/kasety na 1 x 500/2 x 500/2000 arkuszy
Otwórz tę pokrywę, aby usunąć zacięty papier w podajniku 3 lub 4.
×
Dźwignia blokady prawej pokrywy bocznej
Aby usunąć zacięty papier, pociągnij i przytrzymaj tę dźwignię, aby otworzyć prawą pokrywę boczną.
×
Podajnik boczny
Używaj tego podajnika, aby wprowadzać papier do urządzenia ręcznie.
W przypadku wkładania papieru większego niż A4R lub 8-1/2" x 11"R należy wysunąć prowadnicę.
- ŁADOWANIE PAPIERU DO PODAJNIKA BOCZNEGO
Naciśnij nazwę, aby wyświetlić szczegóły.
Powrót do początku