# MIEJSCE DOCELOWE JEST UPRZEDNIO WYBRANE

Jeśli przy pomocy tej instrukcji nie można rozwiązać występującego problemu, należy nacisnąć przycisk [ZASILANIE], a następnie przełączyć główny włącznik zasilania do pozycji „”. Poczekaj przynajmniej 10 sekund, a następnie ustaw główny włącznik zasilania w pozycji „”. Kiedy kontrolka zasilania zmieni kolor na zielony, należy nacisnąć przycisk [ZASILANIE].
Jeśli kolor tła wyświetlacza statusu zadania znajdującego się w prawym górnym rogu panelu dotykowego nie jest szary, nie należy wyłączać zasilania urządzenia ani odłączać kabla zasilającego. Może to zniszczyć dysk twardy lub spowodować utratę zachowywanych lub otrzymanych danych.

Sprawdź | Rozwiązanie
--- | ---
Czy [Ustawienie adresu domyślnego] jest włączone w trybie ustawień? | Jeśli chcesz wysłać do innego miejsca docelowego niż domyślne, naciśnij przycisk [Anuluj]. Jeśli jesteś administratorem i chcesz zmienić lub wyłączyć domyślne miejsce docelowe, zmień odpowiednio ustawienia w sekcji [Ustawienie adresu domyślnego]. „Tryb ustawień” → [Ustawienia systemowe] → [Ustawienia wysyłania obrazu] → [Ustawienia skanowania] → [Adres domyślny] → [Ustawienie adresu domyślnego]

Powrót do początku