# USTAWIENIA FAKSU INTERNETOWEGO

Można konfigurować następujące funkcje faksu internetowego.
Ustawienia odbioru
Odbiór faksu internetowego
Włącza funkcje odbioru faksu internetowego.
Serwer POP3
Wprowadź adres IP lub nazwę hosta serwera POP3.
Numer portu
Wprowadź numer portu serwera POP3. Ustawienie domyślne to port 110.
Autoryzacja POP
Powoduje wykorzystanie protokołu autoryzacji (w tym APOP) w celu autoryzacji na serwerze POP3.
Nazwa Użytkownika
Wprowadź nazwę użytkownika. Do odbierania faksów internetowych niezbędne jest specjalne konto użytkownika.
Hasło
Wprowadź hasło.
Aby zmienić hasło, wybierz opcję [Zmień hasło] i wprowadź nowe hasło w polu tekstowym.
Limit czasu komunikacji POP3
Ustaw limit czasu dla połączeń z serwerem POP3.
Ustawienie interwału sprawdzania odbioru
Wprowadź cykl potwierdzania na potrzeby serwera POP3.
Włącz SSL
Umożliwia używanie przez polecenie STLS komunikacji POP z wykorzystaniem protokołu SSL lub TLS. Wymaga to serwera obsługującego komunikację POP z wykorzystaniem protokołu SSL lub polecenie STLS.
Aby włączyć komunikację POP z wykorzystaniem protokołu SSL, ustaw „Numer portu” na numer portu komunikacji POP z wykorzystaniem protokołu SSL.
Aby włączyć szyfrowanie TLS komunikacji POP, ustaw „Numer portu” na ten sam port co w przypadku zwykłej komunikacji POP3.
Test połączenia
Naciśnij przycisk [Wykonaj], aby sprawdzić połączenie z serwerem POP3.
Ustawienia domyślne
Zestaw Nazwy Własnej i Adresu Faksu Internetowego
Ustaw te opcje, aby zapisać nazwę nadawcy i adres źródłowy do wykorzystania w komunikacji za pośrednictwem faksu internetowego. Zapisana nazwa nadawcy i adres źródłowy będą drukowane na górze odebranego faksu.
Nazwa nadawcy
Wprowadź domyślną nazwę nadawcy.
Własny adres I-Faksu
Wprowadź domyślny adres źródłowy.
Ustawienia transmisji przez serwer SMTP
Numer portu (odbiór)
Wprowadź numer portu do odbierania danych w przypadku komunikacji przez serwer SMTP. Ustawienie domyślne to port 25.
Limit czasu
Wprowadź limit czasu.
Numer portu (wysyłanie)
Wprowadź numer portu do wysyłania danych w przypadku komunikacji bezpośrednio przez serwer SMTP. Ustawienie domyślne to port 25.
Limit czasu
Wprowadź limit czasu.
Powrót do początku