# NIE MOŻNA ZACHOWAĆ INDYWIDUALNEGO LUB GRUPOWEGO PRZYCISKU BEZPOŚREDNIEGO WYBORU

Jeśli przy pomocy tej instrukcji nie można rozwiązać występującego problemu, należy nacisnąć przycisk [ZASILANIE], a następnie przełączyć główny włącznik zasilania do pozycji „”. Poczekaj przynajmniej 10 sekund, a następnie ustaw główny włącznik zasilania w pozycji „”. Kiedy kontrolka zasilania zmieni kolor na zielony, należy nacisnąć przycisk [ZASILANIE].
Jeśli kolor tła wyświetlacza statusu zadania znajdującego się w prawym górnym rogu panelu dotykowego nie jest szary, nie należy wyłączać zasilania urządzenia ani odłączać kabla zasilającego. Może to zniszczyć dysk twardy lub spowodować utratę zachowywanych lub otrzymanych danych.

Sprawdź | Rozwiązanie
--- | ---
Czy została zaprogramowana maksymalna liczba przycisków? | Dostosuj liczbę zapisanych przycisków. Usuń nieużywane przyciski bezpośredniego wyboru lub przyciski grupowe.
Czy funkcja została wyłączona przez administratora? | Zapytaj administratora. Niektóre funkcje mogły zostać wyłączone w trybie ustawień (administrator).
Jeśli dany przycisk jest przyciskiem indywidualnym, to czy jest on włączony do grupy? | Usuń przycisk z grupy i następnie edytuj lub usuń przycisk. (Jeśli przycisk jest włączony do wielu grup, należy go usunąć ze wszystkich grup.) [Wywołaj program] → [Usuń] na panelu sterowania w każdym trybie
Czy przycisk jest używany w zarezerwowanej transmisji lub akurat wykonywanej transmisji? | Poczekaj, aż transmisja zostanie zakończona, lub anuluj zarezerwowaną transmisję, a następnie edytuj lub usuń przycisk.

Powrót do początku