# STATUS SIECI

Ekran statusu sieci wyświetla ogólne informacje o statusie oraz statusy dotyczące protokołów TCP/IP, NetWare, EtherTalk i NetBIOS.

Element | Opis
--- | ---
Ogólne | Wyświetla informacje wspólne dla sieci. Status linków: Wyświetla szybkość transmisji danych Karty Siec. oraz informacje o kablu. Tryb dupleks: Wyświetla tryb dupleks Karty Siec. Adres sprzętowy: Wyświetla adres MAC Karty Siec. Drukowanie statusu po uruchomieniu: Wyświetla, czy status jest drukowany po uruchomieniu urządzenia. Nazwa urządzenia: Wyświetla nazwę urządzenia. Domena: Wyświetla nazwę domeny. Poziom odbioru (maks. Wyświetla poziom odbioru sieci bezprzewodowej LAN.
TCP/IP | Wyświetla bieżący status protokołu TCP/IP. Ustawienia IPv4: Wyświetla ustawienia protokołu IPv4. DHCP/BOOTP: Wybiera, czy adres IP jest uzyskiwany z serwera DHCP/BOOTP. RARP: Wyświetla status protokołu RARP. Adres IPv4: Wyświetla adres IPv4. Maska podsieci: Wyświetla aktualną maskę podsieci. Bramka domyślna: Wyświetla aktualną bramkę domyślną. Ustawienia IPv6: Wyświetla status IPv6. DHCPv6: Wyświetla status serwera DHCPv6. Adres ręczny: Wyświetla adres IPv6, który został ustawiony ręcznie. Bramka domyślna: Wyświetla aktualną bramkę domyślną. Adres Link-Local: Wyświetla adres link-local. Adres bezstanowy 1: Wyświetla adres bezstanowy. Adres bezstanowy 2: Wyświetla adres bezstanowy. Adres stanowy: Wyświetla adres stanowy.
DNS | Wyświetla status serwera DNS. Serwer podstawowy: Wyświetla aktualny adres IP podstawowego serwera DNS. Serwer pomocniczy: Wyświetla aktualny adres IP pomocniczego serwera DNS. Nazwa domeny: Wyświetla aktualną nazwę domeny serwera DNS.
WINS | Wyświetla status serwera WINS. Serwer podstawowy: Wyświetla aktualny adres IP podstawowego serwera WINS. Serwer pomocniczy: Wyświetla aktualny adres IP pomocniczego serwera WINS. Serwer podstawowy (DHCP): Wyświetla aktualny adres IP podstawowego serwera WINS (DHCP). Serwer pomocniczy (DHCP): Wyświetla aktualny adres IP pomocniczego serwera WINS (DHCP). Numer zakresu: Wyświetla aktualny numer zakresu WINS. Numer zakresu (DHCP): Wyświetla aktualny numer zakresu WINS (DHCP).
Status NetWare | Wyświetla status NetWare. NetWare: Wyświetla status protokołu NetWare. Typ ramki: Wyświetla typ ramki. Numer sieci: Wyświetla numer sieci. Tryb działania: Wyświetla tryb działania. Nazwa serwera wydruku: Wyświetla nazwę serwera wydruku. Drzewo NDS: Wyświetla nazwę drzewa NDS. Kontekst NDS: Wyświetla kontekst NDS.
Status EtherTalk | Wyświetla status EtherTalk. EtherTalk: Wyświetla status protokołu EtherTalk. Nazwa strefy: Wyświetla nazwę strefy. Nazwa typu: Wyświetla nazwę typu. Nazwa obiektu: Wyświetla nazwę obiektu.
Status NetBIOS | Wyświetla status NetBIOS. NetBIOS: Wyświetla status protokołu NetBIOS. Przeglądarka główna: Wyświetla przeglądarkę główną.

Powrót do początku